Data/hora: 22/09/2024 15:57:15

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	25/10/2005	
Data da última atualização: 	11/01/2023	
Autoria: 	CANAFÍSTULA, F. J. F.; TEIXEIRA, A. dos S.; RIBEIRO, R. S. da F.; GONDIM, R. S.; MIRANDA, F. R. de.	
Título: 	Controle de malha fechada para irrigação de precisão.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	Item, Brasília, DF, n.67 , p.82-85, 2005.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Apresenta o desenvolvimento, instalação e teste de um sistema de aquisição e controle de irrigação. O sistema de aquisição de dados é composto por sensores tipo watermark e um datalogger comercial. O controle da irrigação é efetuado utilizando hardware e software para controle em loop fechado. O objetivo do controle é manter o potencial matricial da água no solo em um nível pré-determinado. A instalação foi efetuada com sucesso e a etapa de testes, de aquisição de dados e de ajustes está em andamento.	
Palavras-Chave: 	Controlador; Controle; Sensor.	
Thesagro: 	Irrigação.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (32281-1) - ADP - AP - PP -  -  -  - DIS