Data/hora: 24/06/2024 18:42:11

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 12/03/2010
Autoria: | NAIME, J. de M.; TORRE-NETO, A.; INAMASU, R. Y.; CRUVINEL, P. E.; VAZ, C. M. P.; CRESTANA, S.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Projeto e construção de um tomógrafo portatil dedicado a estudos de meios porosos, in situ.
Ano de publicação: | 1993
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO SOBRE ESCOAMENTO EM MEIOS POROSOS-ENEMP, 21., out. 1993, Ouro Preto, MG. Programacao e resumos... Ouro Preto: UFMG-Escola de Engenharia, 1993.
Páginas: | p.N3.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A EMBRAPA-CNPDIA desenvolveu e tem em operacao no laboratorio um tomografo computadorizado (TC) de raios X e gama. O TC de laboratorio, no entanto, fica restrito a estudos onde as perturbacoes causadas pelo processo de retirar a amostra no campo e transporta-la para o laboratorio nao sao relevantes. Um TC que possa ser levado ao campo possibilitara, entre outras aplicacoes, a investigacao detalhada da morfologia de um monolito de solo, assim como a distribuicao da densidade global, a variacao do conteudo de agua no perfil e o desenvolvimento de raizes, pois o monolito nao sera perturbado nem destruido. Para atender a esse objetivo esta sendo desenvolvido no CNPDIA um TC de campo capaz de investigar solos. Nos EUA, Japao e Alemanha foram construidos TCs de campo que permitem investigacoes de aneis de crescimento de arvores e defeitos em postes de madeira de linha telefonica. Por ser o solo um material de maior densidade que a madeira, este projeto apresenta dificuldades adicionais: necessidade de usar fonte de energia maior (maior peso de blindagem), detetor especial (CdTe de maior eficiencia), mecanismo de varredura de alto rendimento, objetivando baixo consumo de energia e refinamento de software para ganhar tempo de aquisicao sem perder resolucao. O equipamento em desenvolvimento apresenta as seguintes caracteristicas: pode ser transportado ao campo, mecanismo de varredura bipartido, o circuito eletronico dedicado trabalha independente do computador portatil, tomografa monolitos de solos e arvores, entre outros.
Palavras-Chave: | EMBRAPA-CNPDIA; In situ; Instrumentação; Meios porosos; Portátil; Tomógrafo.
Thesagro: | Equipamento; Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5332-1) - UPC - SP - -- - PROCI-93.00053 -  - 1993.00053 - DIS