Data/hora: 21/09/2024 15:42:25

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	07/07/1993	
Data da última atualização: 	07/07/1993	
Autoria: 	TRUGILHO, P. F.; VALENTE, O. F.; VITAL, B. R.; REGAZZI, A. J.	
Título: 	Influencia do tempo de funcionamento de camara de combustao de forno de alvenaria no rendimento da carbonizacao.	
Ano de publicação: 	1989	
Fonte/Imprenta: 	Revista Arvore, Vicosa, v.13, n.2, p.195-202, jul./dez. 1989.	
ISSN: 	0100-6762	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O estudo de tempo de fogo na camara decombustao foi realizado, utilizando-se um forno de alvenaria, de dimensoes reduzidas, na forma cilindrica-esferica, com capacidade aproximada de um estereo. Os tratamentos foram constituidos dos tempos de duas, cinco, 10, 15, 20 e 25 horas de fogo na camara, monitorando-se a operacao com medicoes internas de temperatura, em tres pontos . Para o controle do manejo uniforme da camara, nos diversos tratamentos, foram determinados a umidade da lenha.	
Thesagro: 	Carvão; Forno.	
Thesaurus Nal: 	charcoal; kilns.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (10649-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS