Data/hora: 13/06/2024 01:19:21

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 07/07/1993
Data da última atualização: | 07/07/1993
Autoria: | TRUGILHO, P. F.; VALENTE, O. F.; VITAL, B. R.; REGAZZI, A. J.
Título: | Influencia do tempo de funcionamento de camara de combustao de forno de alvenaria no rendimento da carbonizacao.
Ano de publicação: | 1989
Fonte/Imprenta: | Revista Arvore, Vicosa, v.13, n.2, p.195-202, jul./dez. 1989.
ISSN: | 0100-6762
Idioma: | Português
Conteúdo: | O estudo de tempo de fogo na camara decombustao foi realizado, utilizando-se um forno de alvenaria, de dimensoes reduzidas, na forma cilindrica-esferica, com capacidade aproximada de um estereo. Os tratamentos foram constituidos dos tempos de duas, cinco, 10, 15, 20 e 25 horas de fogo na camara, monitorando-se a operacao com medicoes internas de temperatura, em tres pontos . Para o controle do manejo uniforme da camara, nos diversos tratamentos, foram determinados a umidade da lenha.
Thesagro: | Carvão; Forno.
Thesaurus Nal: | charcoal; kilns.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (10649-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS