Data/hora: 22/06/2024 16:37:14

Biblioteca(s): | Embrapa Agroenergia.
Data corrente: | 02/12/2015
Data da última atualização: | 28/12/2015
Autoria: | NEVES, J. S.; VALADARES, L. F.; MACHADO, F. S.
Afiliação: | Juliete S. Neves, UnB; LEONARDO FONSECA VALADARES, CNPAE; Fabricio S. Machado, UnB.
Título: | Síntese de biopolímeros contendo óleo de soja acrilado via polimerização em emulsão
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍMEROS, 13., 2015, Natal. [São Carlos: Associação Brasileira de Polímeros], 2015.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho propõe a síntese de um látex, via polimerização em emulsão, utilizando como monômeros o metacrilato de metila, pivalato de vinila e ácidos graxos acrilados obtidos a partir do óleo de soja comercial. Foram avaliadas as propriedades térmicas de dois materiais contendo na sua alimentação concentrações de 5 e 10% do ácido graxo modificado, sendo observadas temperaturas de transição vítreas iguais a 90 °C e 70 °C, respectivamente, o que sugere uma maior mobilidade das cadeias poliméricas com o aumento da concentração do ácido graxo modificado.
Palavras-Chave: | Biopolímero; Fonte renovável; Metacrilato de metila; Óleo de soja; Polimerização em emulsão.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agroenergia (CNPAE)
Exemplares: | CNPAE - (2739-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS