Data/hora: 23/06/2024 22:13:15

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido; Embrapa Solos / UEP-Recife; Embrapa Tabuleiros Costeiros; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 24/03/1994
Data da última atualização: | 21/11/2023
Autoria: | VALDIVIESO SALAZAR, C. R.; CORDEIRO, G. G.
Afiliação: | CARLOS REEDER VALDIVIESO SALAZAR, Consultor IICA; GILBERTO GOMES CORDEIRO, CPATSA.
Título: | Coeficientes de drenagem superficial devido a chuvas de irrigação por pivô central no perímetro irrigado Bebedouro II (Semente Básica).
Ano de publicação: | 1989
Fonte/Imprenta: | Petrolina: EMBRAPA-CPATSA, 1989.
Páginas: | 17 p.
Série: | (EMBRAPA-CPATSA. Documentos, 61).
Idioma: | Português
Conteúdo: | Na area de producao de Semente Basica da EMBRAPA, em Petrolina, PE, constataram-se problemas de drenagem superficial (alagamento), provocados por excessos de agua de chuva e de irrigacao. Considerando-se ausencia de informacoes das vazoes de escoamento superficial das chuvas na regiao e a necessidade desses dados para o dimensionamento de um sistema de drenagem superficial, este trabalho determina os coeficientes de drenagem superficial, baseando-se em dados de chuva. Os metodos usados para a determinacao dos coeficientes de drenagem, sao baseados numa analise de dados de precipitacao e caracterizacao da bacia. Estes metodos foram: racional, McMath, curva-numero e relacao chuva-intensidade-frequencia=duracao. Os coeficientes de drenagem superficial encontrados sao: 25,3; 19,35; 9,35; 6,94 l/s-ha, respectivamente. O coeficiente medio de escoamento superficial devido a irrigacao por pivo central, no caso foi de 3 l/s-ha, observando-se um maximo de 86 l/s-ha no extremo mais afastado do pivo.
Palavras-Chave: | Agua de chuva; Chuvas; Coeficiente; Pernambuco; Petrolina; Pivot center irrigation; Projeto Bebedouro.
Thesagro: | Drenagem; Drenagem Superficial; Irrigação; Pivô Central; Salinidade.
Thesaurus Nal: | drainage; Irrigation.

Categoria do assunto:

--
P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra

URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/133648/1/n-61-Coeficientes-de-drenagem.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)

Exemplares:

AI-SEDE - (41905-1) - EMB - FL - -- - 12256 - CPATSA - 12256 - DIS
AI-SEDE - (41905-2) - EMB - FL - -- - 12256 - CPATSA - 12256a - DIS
CPATSA - (8423-1) - UMT - FL - PP - 11771 -  - 11771 - DIS
CPATC - (4122-1) - ADD - FL - -- -  -  - FOL01385 - DIS
CNPS-UEPR - (1351-1) - ADD - FL - PP - 631.41 - S159c - 2015.01339 - DIS