Data/hora: 02/06/2024 05:42:35

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 17/10/2008
Data da última atualização: | 17/10/2008
Autoria: | OLIVEIRA, V. M. de; MENEZZI, C. H. S. del; CAMARGOS, J. A. A.; VALE, A. T. do.
Título: | Adequação às normas e qualidade da madeira serrada para fins estruturais comercializada no Distrito Federal.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Floresta, Curitiba, v. 38, n. 3, p. 405-412, jul./set. 2008.
Idioma: | Português

Conteúdo:

Este trabalho foi realizado em madeireiras do Distrito Federal, com o objetivo de avaliar a qualidade
da madeira serrada comercializada para fins estruturais. Foram visitadas 30 empresas, o que
corresponde a 20% do total de empresas registradas junto ao sindicato patronal. Foram feitas
medições da bitola das principais peças de madeira comercializadas e coletadas amostras para
identificação botânica e determinação do teor de umidade. As bitolas e a nomenclatura das peças
foram comparadas ao disposto para peças de madeira serrada relacionadas nas normas 7203/1982,
7190/1997, 14807/2002 da ABNT. Foram identificadas 18 espécies de madeira, sendo o angelimvermelho
(Dinizia excelsa) a mais comercializada. Verificou-se que a maioria dos empresários
desconhece as normas brasileiras para madeira serrada e que elas não são adotadas largamente no
processo produtivo. O teor de umidade médio observado foi de 13,4%, o que está na faixa de teor de
umidade de equilíbrio para o Distrito Federal, no entanto, 20% das peças ficaram fora dessa faixa.
Observou-se que quase 27% das empresas não identificam as espécies botânicas corretamente.
Verificou-se, ao analisar outras normas da ABNT, que elas entram em conflito ao especificar bitolas e
nomenclaturas.

Palavras-Chave: | Madeira estrutural.
Thesagro: | Madeira Serrada; Normalização.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (43914-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS