Data/hora: 23/09/2024 05:56:46

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	19/08/2008	
Data da última atualização: 	19/08/2008	
Autoria: 	VALÉRIO, A. F.; WATZLAWICH, L. F.; COUTO, L. C.; COUTO, L.; BUENO, J. S.	
Título: 	Quantificação do volume de resíduos gerados de Araucaria angustifolia (Bertol.) O. Kuntze.	
Ano de publicação: 	2006	
Fonte/Imprenta: 	Biomassa & Energia, v. 3, n. 2, p. 129-135, abr./jun. 2006.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A geração de resíduo nas indústrias de base florestal é uma conseqüência natural do processo de transformação da madeira, portanto novas técnicas para o aproveitamento da biomassa tem sido desenvolvidas com a finalidade de suprir a crescente demanda por energia e produtos madeireiros. Desta forma, o real conhecimento do volume de resíduos gerados é de fundamental importância para a gestão e o planejamento industrial. Assim, este estudo teve por objetivo a quantificação do volume de resíduos gerados no desdobro de toras de Araucaria angustifolia, utilizando-se para isto a quantificação no desdobro de 250 toras em diferentes classes de diâmetro, oriundas de três serrarias de pequeno porte. Observou-se que 19,7% do volume total das toras foi representado por casca, o maior volume de resíduos foi obtido na classe de diâmetro inferior a 19 cm, com 61,3%, e o menor volume ocorreu na classe superior a 55 cm, com 42,5%, portanto o volume médio de resíduos foi de 50,7%. Para cada metro cúbico de madeira produzida tem-se como produto resultante um volume de 1,029 m3 de resíduos, que podem ser utilizados como biomassa na geração de energia.	
Palavras-Chave: 	Desdobro de toras; Pinheiro brasileiro.	
Thesagro: 	Biomassa.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (43351-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS