Data/hora: 24/06/2024 14:15:29

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 29/11/2017
Data da última atualização: | 29/11/2017
Autoria: | VASQUES, G. de M.; TEIXEIRA, W. G.; TAVARES, S. R. de L.; RODRIGUES, H. M.
Afiliação: | GUSTAVO DE MATTOS VASQUES, CNPS; WENCESLAU GERALDES TEIXEIRA, CNPS; SILVIO ROBERTO DE LUCENA TAVARES, CNPS; HUGO M. RODRIGUES, UFF.
Título: | Medição in situ e predição de elementos químicos do solo usando espectrômetro de fluorescência de raio x.
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOQUÍMICA, 16., 2017, Armação dos Búzios. Anais... Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Geoquímica, 2017.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Para aumentar a eficiência de tempo e custo do monitoramento ambiental, minimizando a coleta e análise de amostras em laboratório, o objetivo do trabalho foi testar o uso de um espectrômetro de fluorescência de raio X portátil (pXRF) para medir in situ os teores de elementos químicos do solo (Fe, Mn, Zn e Pb) e predizer seus respectivos teores medidos em laboratório. Em uma área de 3,4 ha sob pastagem em Seropédica, RJ, os teores dos elementos foram medidos em 130 pontos em 0-10 cm in situ usando pXRF e em laboratório usando ICP-OES e outros métodos. Foram comparados modelos lineares e não-lineares para a predição dos teores dos elementos medidos em laboratório em função dos seus teores medidos por pXRF. Os modelos obtiveram R2 de: Fe ~ 0,9 > Mn ~ 0,7 > Pb ~ 0,7 > Zn ~ 0,6, sendo o Fe e o Mn os elementos de maior teor no solo. O método expedito de campo usando pXRF permite predizer o teor de Fe medido em laboratório com alta qualidade e dos demais elementos com qualidade moderada.
Palavras-Chave: | Geofísica; ICP-OES; Sensoriamento proximal do solo.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/167727/1/2017-060.pdf
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (19695-1) - UPC - AA - DD -  -  - 2017.00252 - DIS