Data/hora: 20/06/2024 02:31:30

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação; Embrapa Tabuleiros Costeiros.
Data corrente: | 30/08/1996
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | CRESTANA, S.; CRUVINEL, P. E.; VAZ, C. M. P.; CESAREO, R.; MASCARENHAS, S.; REICHARDT, K.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA; Universita di Roma "La Sapienza", Centro D'Ingigneria Biomedica; USP-ESALQ-CENA.
Título: | Calibração e uso de um tomógrafo computadorizado em ciência do solo.
Ano de publicação: | 1992
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Ciencia do Solo, Campinas, v.16, n.2, p.161-167, maio/ago. 1992.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Neste trabalho sao apresentados os procedimentos para calibracao e uso de um tomografo computadorizado em ciencia do solo. Para a coleta de amostras de solo e para a medicao da densidade e da umidade atraves da tomografia computadorizada de raios gama e X, foi levada em conta a calibracao para cada tipo de solo, bem como a interpretaco dos resultados. O tomografo utilizado, projetado e construido no Nucleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Instrumentacao Agropecuaria (NPDIA)-EMBRAPA, apresenta um campo de trabalho efetivo de 200mm, resolucao espacial da imagem entre 1 e 2mm e sensibilidade entre 1 e 2% para medicao da densidade e umidade em amostras de solo.
Palavras-Chave: | Bulk; Content; Densidade; Soils; Solos.
Thesagro: | Solo; Tomografia; Umidade.
Thesaurus Nal: | density; soil; tomography; water.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)

Exemplares:

CNPDIA - (5027-1) - UPC - AP - -- - PROCI-92.00013 - CRE - 1992.00013 - DIS
CPATC - (2157-1) - ADD - AP - -- - AP631.4 - R - AP631.4 - DIS