Data/hora: 20/06/2024 16:59:07

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	06/04/2005	
Data da última atualização: 	06/04/2005	
Autoria: 	VENÂNCIO, T.; AZEREDO, R. B. V.; ENGELSBERG, M.; COLNAGO, L. A.	
Título: 	Application of CWFP sequence in high resolution 1H NMR spectroscopy 'IN VIVO'.	
Ano de publicação: 	2003	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE RMN, 2. set. 2003, Sintra, Portugal. Oral communications... Sintra, 2003. Ref. O9-IV.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	Continuous wave ftee precession pulse sequence (CWFP) is a variation of the steady state free precession (SSFP) method [1]. As in SSFP the spin system is submitted to a train of rf pulses with same phase, intensity and duration, and separated by time T p < T 2. 	
Palavras-Chave: 	RNM.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (8802-1) - UPC - SP - -- - PROCI-03.00146 -  - 2003.00146 - DIS