Data/hora: 17/06/2024 17:30:42

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	28/02/2008	
Data da última atualização: 	28/02/2008	
Autoria: 	LIMA, J. T.; SARTÓRIO, R. C.; TRUGILHO, P. F.; CRUZ, C. R. da; VIEIRA, R. da S.	
Título: 	Uso do resistógrafo para estimar a densidade básica e a resistência à perfuração da madeira de Eucalyptus.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	Scientia Forestalis, Piracicaba, n. 75, p. 85-93, set. 2007.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O principal objetivo deste trabalho foi estimar a densidade básica (DB) e a resistência à perfuração das madeiras de sete clones de Eucalyptus com 16 anos de idade, plantados experimentalmente na região de Aracruz, ES. Para isso, os caules das árvores foram perfurados no nível do DAP com um resistógrafo, seguindo-se a determinação da densidade básica da madeira de discos cortados da mesma região. A média de resistência à perfuração medida pelo resistógrafo, denominada por amplitude (A), foi 24%, variando de 12% a 33%, entre clones. As densidades básicas médias das madeiras dos clones amostradas ao nível do DAP variaram de 0,433 g.cm-3 a 0,642 g.cm-3, entre clones. Os perfis gráficos diametrais da amplitude apresentaram tendência de crescimento de casca a casca. Os perfis diametrais da densidade básica, em geral mostraram tendência em aumentar da medula para o alburno. Entretanto, em vários clones, a
densidade apresentou um máximo na região próxima do limite entre o alburno interno e o cerne externo. A estimativa da densidade básica média das madeiras dos clones em função da amplitude resultou em ajuste significativo pelo modelo linear para cinco dos sete clones. A estimativa da densidade básica dos sete clones, reunidos em função da amplitude, resultou na equação: DB = 0,430 + 0,0061A, com R² = 64%. O resistógrafo mostrou-se um instrumento de fácil trabalhabilidade em campo, demonstrando grande potencialidade de sua utilização para futuros trabalhos.	
Palavras-Chave: 	Amplitude; Densidade básica; Resistógrafo.	
Thesagro: 	Madeira.	
Thesaurus Nal: 	Eucalyptus.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (42524-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS