Data/hora: 24/09/2024 08:54:39

Biblioteca(s): 	Embrapa Algodão; Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	04/11/2011	
Data da última atualização: 	13/09/2024	
Autoria: 	SILVA, T. G. F. da; MOURA, M. S. B. de; ZOLNIER, S.; SOARES, J. M.; VIEIRA, V. J. de S.; GOMES JÚNIOR, W. F.	
Afiliação: 	THIERES G. F. DA SILVA, UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO; MAGNA SOELMA BESERRA DE MOURA, CPATSA; SÉRGIO ZOLNIER, UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA; JOSE MONTEIRO SOARES, CPATSA; VINÍCIUS J. DE S. VIEIRA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO; WALTER F. GOMES JÚNIOR, UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO.	
Título: 	Demanda hídrica e eficiência do uso de água da cana-de-açúcar irrigada no Semiárido brasileiro.	
Ano de publicação: 	2011	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 15, n. 12, p. 1257-1265, 2011.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho objetivou realizar uma análise da eficiência do uso de água em um sistema de produção de cana-de-açúcar irrigada no Submédio do Vale do São Francisco, Brasil. Indicadores que consideram a resposta produtiva da cultura e o desempenho de aplicação de água no sistema de produção foram utilizados e calculados por meio de dados de biomassa seca acumulada, rendimento industrial e a partir dos valores de evapotranspiração de referência (ETo), evapotranspiração da cultura (ETc) e do volume de água que entrou no sistema de produção por precipitação e irrigação (P + I). Verificou-se que a maior eficiência do uso de água pela cultura ocorreu entre o sétimo e o oitavo meses produtivos em virtude do aumento da partição de biomassa para os colmos e do suprimento de radiação e, ainda, da redução da ETc em resposta ao tombamento das plantas. Os indicadores utilizados demonstraram que a demanda de água da cultura foi suprida adequadamente em relação à evapotranspiração máxima. A cana-deaçúcar apresentou uma eficiência de produção de 9,49 kg de colmos, 1,22 kg de açúcar e 875,23 mL de álcool por m3 de ETc e 5,36 kg de colmos, 0,69 kg de açúcar e 494,14 ml de álcool por m3 de P+I.	
Palavras-Chave: 	Cana-de-açúcar; Evapotranspiração máxima; Submédio do Vale do São Francisco; Vale do São Francisco.	
Thesagro: 	Biomassa; Evapotranspiração; Irrigação.	
Thesaurus Nal: 	Irrigation.	
Categoria do assunto: 	--
F Plantas e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/45540/1/Magna-2011.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (45850-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS
CNPA - (26391-1) - ADD - AP - CD - 630.5 -  -  - DIS