Data/hora: 23/09/2024 21:53:17

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	02/04/2002	
Data da última atualização: 	02/04/2002	
Autoria: 	DELLA LUCIA, R. M.; VITAL, B. R.	
Título: 	Avaliacao da qualidade de juntas coladas de madeira de 3 especies de Eucalyptus.	
Ano de publicação: 	1981	
Fonte/Imprenta: 	Revista Arvore, Vicosa, v.5, n.2, p.172-180, jul./dez. 1981.	
ISSN: 	0100-6762	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Juntas coladas de madeira foram testadas quanto ao cisalhamento. Foram utilizadas tres especies de Eucalyptus (E.citriodora, E.microcorys e E.saligna) e 4 adesivos (cola animal, resinas de acetato de polivinila, resorcinol e ureia-formaldeido). Os adesivos testados tinham formulacao comercial e foram utilizados de acordo com as recomendacoes dos fabricantes ou da literatura especializada. Os testes foram conduzidos de acordo com as normas da American Society for Testing and Materials. Notou-se efeito significativo do tipo de adesivo, em interacao com a especie de madeira, sobre a resistencia ao cisalhamento e sobre a porcentagem de falhas na madeira. O adesivo que tinha por base ureia-formaldeido mostrou melhor comportamento. Os valores encontrados sao, no entanto, sempre, muito inferiores aos esperados para madeira da mesma classe de densidade.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (11028-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS