Data/hora: 23/09/2024 09:46:34

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	17/02/1993	
Data da última atualização: 	17/02/1993	
Autoria: 	DELLA LUCIA, R. M.; VITAL, B. R.	
Título: 	Propriedades físicas da madeira de três regiões do tronco de Eucalyptus saligna Sm.	
Ano de publicação: 	1983	
Fonte/Imprenta: 	Revista Arvore, Vicosa, v. 7, n. 1, p. 71-75, jan./jun. 1983.	
ISSN: 	0100-6762	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	As propriedades fisicas e mecanicas da madeira de alburno, de cerne e da parte central do tronco, proxima a medula, de uma arvore de Eucalyptus saligna Sm. foram determinadas no laboratorio do Departamento de Engenharia Florestal da UFV. Os corpos de prova foram preparados e testados de acordo com as normas da Associacao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT). A madeira proveniente do alburno, embora mais homogenea, apresentou valores medios de densidade, resistencia a flexao, ao cisalhamento paralelo as fibras, a compressao paralela as fibras e modulo de elasticidade a flexao inferiores aos da madeira de cerne. Essas duas regioes nao diferem em tensao no limite de proporcionalidade e em trabalho no limite de proporcionalidade. A madeira da regiao proxima a medula tem densidade de 30% inferior a da madeira do cerne. Os valores das propriedades mecanicas, com excecao do modulo de elasticidade, sao tambem significativamente inferiores. A presenca, em uma mesma peca serrada, de regioes com propriedades tao diferentes, deve conduzir a inconvenientes na sua industrializacao e uso.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (11066-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS