Data/hora: 20/06/2024 20:32:00

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 22/07/2008
Data da última atualização: | 22/07/2008
Autoria: | FIEDLER, N. C.; WANDERLEY, F. B.; GUIMARÃES, P. P.; ALVES, R. T.
Título: | Avaliação dos limites recomendados de pesos no manuseio de cargas em marcenarias.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Cerne, Lavras, v. 14, n. 2, p. 133-140, abr./jun. 2008.
Idioma: | Português

Conteúdo:

Realizou-se, o presente trabalho em três empresas no sul do Estado do Espírito Santo, com o objetivo de analisar os pesos manuseados por trabalhadores em operações de marcenarias e compará-los com os limites recomendados de pesos estabelecidos pelo
Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional dos Estados Unidos (NIOSH). Toda a movimentação das peças de madeira era realizada manualmente. Os valores dos pesos manuseados foram obtidos com uma balança de precisão. As distâncias horizontais e verticais da carga ao corpo, os ângulos de assimetria e os deslocamentos verticais foram obtidos por medições diretas. As freqüências de levantamentos foram analisadas por meio de estudos de tempos e movimentos, utilizando-se o método de tempos contínuos e as dificuldades de manuseio da carga avaliadas por meio de fluxograma. De acordo com os resultados obtidos, os maiores pesos manuseados pelos trabalhadores ocorreram no traçador e serra circular, ficando esses acima do limite recomendado de pesos.

Palavras-Chave: | Marcenaria.
Thesagro: | Ergonomia; Peso.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (43173-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS