Data/hora: 23/09/2024 02:33:46

Biblioteca(s): 	Embrapa Territorial.	
Data corrente: 	04/11/2020	
Data da última atualização: 	05/11/2020	
Autoria: 	HYSLOP, K.; GALDINO, S.; QUARTAROLI, C. F.; ZOLIN, C. A.; TOSTO, S. G.	
Afiliação: 	KEVIN HYSLOP, BOLSISTA CNPM; SERGIO GALDINO, CNPM; CARLOS FERNANDO QUARTAROLI, CNPM; CORNELIO ALBERTO ZOLIN, CPAMT; SERGIO GOMES TOSTO, CNPM.	
Título: 	Avaliação de diferentes Modelos Digitais de Superfície (MDS) na delimitação da bacia hidrográfica do Rio Piririm-AP utilizando o software Invest.	
Ano de publicação: 	2020	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO INTERINSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 14., 2020, Campinas. Anais... Campinas: Embrapa Informática Agropecuária, 2020.	
Páginas: 	12 p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes modelos digitais de superfície (MDSs) na delimitação da bacia hidrográfica do Rio Piririm, no estado do Amapá, utilizando o software livre InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs). Essa bacia é uma das áreas de estudo do projeto ?Construção do conhecimento e sistematização de experiências sobre valoração e pagamento por serviços ecossistêmicos e ambientais no contexto da agricultura familiar amazônica (ASEAM)?. Os MDSs avaliados foram: ALOS World 3D, Aster GDEM v.3 e NASADEM. A bacia foi delimitada utilizando sistemas de informações geográficas (SIGs) e os três MDSs foram comparados a um modelo digital de terreno (MDT). O MDT, com resolução espacial de 2,5 m, foi obtido a partir de radar aerotransportado. O MDT e os MDSs foram processados na extensão ArcHydro Tools do SIG ArcGIS 10.6.1 e usando a ferramenta DelineateIT do software InVEST 3.6.0. A ferramenta DelineateIT possibilitou a delimitação da bacia hidrográfica para os MDSs e MDT de forma rápida, eficaz e precisa. Entre os três MDSs avaliados, os que apresentaram melhor resultado, comparativamente ao MDT, foram o ALOS World 3D, desenvolvido pela Agência Japonesa de Exploração Espacial (JAXA), e o MDS da National Aeronautics and Space Administration (NASA), ambos com 30 m de resolução espacial.	
Palavras-Chave: 	Geotecnologias; Serviço ecossistêmico.	
Thesagro: 	Sistema de Informação Geográfica.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/217427/1/5339.pdf	
Registro original: 	Embrapa Territorial (CNPM)	
Exemplares: 	CNPM - (5339-1) - UPC - AA - DD - 20/090 - AA - 2020.090 - DIS