Data/hora: 17/06/2024 03:18:42

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 12/09/2001
Data da última atualização: | 20/09/2004
Autoria: | ZIMMER, G. J.; VILLELA, F. A.; TILLMANN, M. A. A.; ZONTA. E. P.
Título: | Aeracao Seca para Sementes de Arroz.
Ano de publicação: | 1992
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.27, n.9, p.1371-1378, set.1992
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho foi realizado para verificar o comportamento da frente de secagem e avaliar os efeitos da aeracao seca sobre a qualidade de sementes de arroz. As sementes foram secadas de 17,4% para 16,2 e 15,1% em secador intermitente a temperatura do ar de secagem de 70oC, e foram transferidas para doze prototipos de silo com 5 m de altura e capacidade de 100 kg, com fluxos de ar de 0,3; 0,6 e 0,9 m3/min/t de semente em cada quatro silos. Duas cargas foram secadas de 17,4 para 13% de umidade em secador intermitente. Para avaliacao da qualidade, realizaram-se os testes de germinacao, crescimento de plantulas, primeira contagem, envelhecimento precoce, umidade, e rendimento de engenho. A secagem foi complementada em 33; 43 e 50 dias, para os fluxos de 0,9; 0,6 e 0,3 m3/min/t, respectivamente. Os resultados obtidos permitem concluir que: a) o processo de aeracao seca nao produz efeitos imediatos sobre a qualidade fisiologica de sementes de arroz; b) as sementes de arroz secadas pelo processo de aeracao seca apresentam maior rendimento de engenho do que as secadas pelo metodo intermitente; c) as sementes podem ser transferidas para os silos aerados com até 16,2% de umidade inicial; d) o processo de aeracao seca e viavel para a secagem de sementes de arroz.
Palavras-Chave: | aeracao seca; qualidade fisiologica de sementes; rendimento do engenho; Sementes de arroz.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/20769/1/pab16_set_92.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (20769-1) - UMT - AP - -- - 63072081 - P474 - 63072081 - DIS