Data/hora: 03/06/2024 03:46:28

Biblioteca(s): 	Embrapa Hortaliças; Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/04/1997	
Data da última atualização: 	22/12/1999	
Autoria: 	PESSOA, J. D. C.; CALBO, A. G.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPDIA; EMBRAPA-CNPH.	
Título: 	Caracterização do comportamento compressivo-expansivo de amostras fluidas com volume da ordem de micro-litros.	
Ano de publicação: 	1996	
Fonte/Imprenta: 	In: PACHECO, M.T.T., coord. Instrumentacao: catalogo de trabalhos completos submetidos ao Grupo de Instrumentacao do XIX Encontro Nacional de Fisica da Materia Condensada. Sao Jose dos Campos: UNIVAP-ID&ID, 1996.	
Páginas: 	p. 44-50.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A medida da compressibilidade e da expansibilidade termica de uma amostra liquida sao uma das aplicacoes de um equipamento batizado de sonda termoelastica, que utiliza o comportamento termo-elastico das fluidos e inicialmente projetado para medida dos componentes do potencial hidrico de celulas vegetais. Seu prototipo, atualmente em desenvolvimento, utiliza um capilar de vidro com aproximadamente 150mm de comprimento com formato conico e selado na base. O capilar e quase completamente cheio do fluido de interesse formando um menisco fluido/ar visivel ao microscopio. O bulbo e instalado dentro de um aquecedor eletrico de 1 watt, que por sua vez permanece imerso em banho termico a zero graus centigrados. A variacao relativa de volume do fluido dentro de um recipiente de volume V, a temperatura T constante, apos um incremento de pressao dP e dado por dV/V=-CdP, onde C e a compressibilidade do fluido. A variacao relativa de volume causada por um incremento de temperatura dT a pressao constante e dada por dV/V=alfa dT, onde alfa e a expansibilidade termica. No caso particular em que o fluido dentro do recipiente rigido e mantido a volume constante, dV/V=0, e na ausencia de cavitacao, a variacao de temperatura pode ser convertida em variacao de pressao, dP=(alfa/C)dT. Com a metodologia baseada nestas relacoes, aplicadas a montagem da sonda termoelastica e possivel a caracterizacao e eventualmente a identificacao de liquidos.	
Palavras-Chave: 	Compressibilidade; Expansibilidade termica; Fluid.	
Thesagro: 	Fluido.	
Thesaurus Nal: 	compressibility; thermal expansion.	
Categoria do assunto: 	--
W Química e Física	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5585-1) - UPC - SP - -- - PROCI-96.00157 -  - 1996.00157 - DIS
CNPH - (8431-1) - UPC - SP - PP - 15352 -  - 15352 - DIS