Data/hora: 02/06/2024 02:48:19

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 22/11/2002
Data da última atualização: | 22/11/2002
Autoria: | RAMOS, M. M.; DENICULI, W.
Título: | Maximo comprimento das linhas laterais de irrigacao, em nivel, usando o conceito de vazao ficticia.
Ano de publicação: | 1992
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 20., 1991. Londrina, PR. Anais. Londrina: SBEA, 1992.
Páginas: | p. 494-502
Idioma: | Português
Conteúdo: | No dimensionamento de sistemas de irrigacao pressurizados, a linha lateral deve distruir a agua uniformimente, ao longo de seu comprimento. Neste trabalho, propuseram-se equacoes que permitem o calculo do maximo comprimento da linha lateral de irrigacao, usando-se o conceito de vazao ficticia, e levando-se em consideracao criterios comumente aceitos por especialistas da area.
Palavras-Chave: | Gotejamento.
Thesagro: | Aspersão; Hidráulica.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (924-1) - ADD - PL - -- - 631.206081 - C749a - 1993.00011 - DIS