Data/hora: 13/05/2024 05:03:18

Biblioteca(s): 	Embrapa Agropecuária Oeste; Embrapa Pantanal; Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	18/03/1998	
Data da última atualização: 	14/07/2011	
Autoria: 	GALDINO, S.; CLARKE, R. T.	
Afiliação: 	EMBRAPA. Centro de Pesquisa Agropecuaria do Pantanal (Corumba, MS); UFRGS. Instituto de Pesquisas Hidraulicas (Porto Alegre, RS).	
Título: 	Probabilidade de ocorrencia de cheia no Rio Paraguai, em Ladario, MS - Pantanal.	
Ano de publicação: 	1997	
Fonte/Imprenta: 	Corumba: EMBRAPA-CPAP, 1997.	
Páginas: 	58p.	
Série: 	(EMBRAPA-CPAP. Circular Tecnica, 23)	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A previsao de cheia no Pantanal e de grande importancia para a socio-economia da regiao, pois possibilita o planejamento, nao so da pecuaria, principal atividade economica do Pantanal, como tambem do turismo, da pesca e da navegacao. Atualmente, o Departamento Nacional de Aguas e Energia Eletrica - DNAEE, em conjunto com a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, por intermedio do Projeto Pantanal, realizam previsoes dos niveis hidrometricos de alguns postos localizados na Bacia do Alto Paraguai (BAP). Dentre esses postos, o do rio Paraguai, em Ladario -MS, e considerado o principal referencial do regime hidrologico da BAP, pois possibilita ate mesmo a caracterizacao de um periodo como sendo de seca ou de cheia no Pantanal. Diante da grande demanda por previsao de cheia no Pantanal, o presente trabalho apresenta um novo metodo para previsao dos picos ou pontas de cheia do rio Paraguai, em Ladario. Trata-se de um metodo probabilistico baseado na comparacao dos niveis atuais com os registros de anos anteriores do rio Paraguai, em Ladario, para a mesma data do ano (dia e mes), levando-se em consideracao o que se sucedeu nos dias seguintes (pico de cheia). O metodo determina as probabilidades de ocorrerem pontas de cheia iguais ou superiores a 4,0, 4,5, 5,0, 5,5 e 6,0m, a partir do nivel do rio Paraguai, em Ladario em varias datas do ano (dias 1o, 11, 21, dos meses de janeiro a junho). Esse metodo determina tambem a data provavel (mes) de ocorrencia do pico de cheia. O metodo probabilistico foi utilizado em carater experimental nas cheias de 1995 (considerada a 3a maior do seculo) e de 1996. Os resultados obtidos pelo metodo proposto foram muito bons, pois sinalizaram com grande antecedencia as magnitudes das pontas de cheia e as datas (meses) de sua ocorrencia. O seu uso concomitante com outros metodos de previsao, baseados em informacoes nao so da regua de Ladario, bem como de postos hidrometricos localizados a montante (Projeto Pantanal, por exemplo), ira possibilitar uma predicao mais segura da cheia rio Paraguai, em Ladario.	
Palavras-Chave: 	Brasil; Flood prevision; Ladário; Mato Grosso do Sul; Paraguai river; Previsão de cheia; Rio Paraguai.	
Thesaurus Nal: 	Brazil; Pantanal.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/37575/1/CT23.pdf	
Registro original: 	Embrapa Pantanal (CPAP)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (38930-1) - EMB - LV - -- - CPAP - G149p - 2007.00550 - DIS
AI-SEDE - (38930-2) - EMB - LV - -- - CPAP - G149p - 2007.00551 - DIS
CPAO - (29545-1) - EMB - LV - -- - 551.778171 - G149p - 07.00135 - DIS
CPAP - (35349-1) - UMT - LV - -- - 551.483098172 - G149p - 1998.00082 - DIS