Data/hora: 02/06/2024 08:56:28

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 17/02/2020
Data da última atualização: | 17/02/2020
Autoria: | RODRIGUES, H. M.; NASCIMENTO, C. W. R. do; CEDDIA, M. B.; VASQUES, G. de M.; NUNES, J. F.; SANTOS, F. B. dos.
Afiliação: | HUGO MACHADO RODRIGUES, UFRRJ; CARLOS WAGNER RODRIGUES DO NASCIMENTO, UFRRJ; MARCOS BACIS CEDDIA, UFRRJ; GUSTAVO DE MATTOS VASQUES, CNPS; JULIANA FERREIRA NUNES, UFRRJ; FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS, UFRRJ.
Título: | Uso de barras de ferro para diferenciação entre horizontes de três classes de solo utilizando radar de penetração do solo (GPR) com antena monoestática de 750 MHz.
Ano de publicação: | 2019
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA FÍSICA APLICADA, 18., 2019, Fortaleza. Geografia física e as mudanças globais. Fortaleza: Editora UFC, 2019.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O Radar de Penetração do Solo (RPS) é uma ferramenta geofísica para o estudo de solos. A confiabilidade para interpretação dos seus resultados depende da correlação entre os dados geofísicos com os dados coletados em campo. O uso de barras de ferro pode ser uma alternativa para demarcar a profundidade dos horizontes do perfil e fornecer um indicador no radargrama. O objetivo deste trabalho foi averiguar se o uso de barras de ferro é uma ferramenta viável para a demarcação das profundidades em três perfis de solos distintos (ARGISSOLO, PLANOSSOLO e CAMBISSOLO) utilizando uma antena monoestática blindada de 750 MHz. Como resultados, percebeu-se que algumas barras foram visualizadas, sendo melhores no PLANOSSOLO, em que predomina matriz arenosa. Nos outros solos, as barras foram vistas com menor nitidez e em um faixa de profundidade menor, quando omparadas às hipérboles vistas no radargrama do PLANOSSOLO, ou mesmo suprimidas.
Palavras-Chave: | Antena monoestática de 750 MHz; GPR; Radargrama.
Thesagro: | Solo.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/210862/1/Uso-de-barras-de-ferro-para-diferenciacao-entre-horizontes-de-tres-classes-de-solo-2019.pdf
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (20421-1) - UPC - AA - DD -  -  - 2020.00038 - DIS