Data/hora: 15/05/2024 06:13:07

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão.
Data corrente: | 20/03/2008
Data da última atualização: | 20/03/2008
Autoria: | PADILHA, J. A. S.; TOLÊDO FILHO, R. D.; LIMA, P. R. L.; JOSEPH, K.; LEAL, A. F.
Título: | Argamassa leve reforçada com polpa de sisal: compósito de baixa condutividade térmica para uso em edificações rurais.
Ano de publicação: | 2001
Fonte/Imprenta: | Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v.21, n.1, p.1-11, 2001.
Idioma: | Português
Conteúdo: | No presente trabalho avaliou-se a potencialidade de uma argamassa leve contendo vermiculita e polpa de sisal como material de alto isolamento térmico para utilização nas edificações rurais. Os resultados indicam que o compósito obtido pode ser utilizado tanto como material isolante quanto estrutural, sendo uma alternativa segura, ecológica e de baixo custo para fabricação de blocos, painéis de alvenaria e de placas planas e corrugadas para uso nas edificações rurais.
Palavras-Chave: | Compósito leve; Polpa de sisal.
Thesagro: | Condutividade Térmica.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Algodão (CNPA)
Exemplares: | CNPA - (20864-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS