Data/hora: 11/05/2024 10:48:47

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	25/01/2019	
Data da última atualização: 	03/01/2020	
Autoria: 	SOARES, R.; SANTOS, M. C. B.; MADDOCK, J. E. L.; BERTOLINO, L. C.; SANTELLI, R. E.; CAMPOS, D. V. B. de.	
Afiliação: 	RICARDO SOARES, INEA; MARIA CARLA BARRETO SANTOS, UFF; JOHN EDMUND LEWIS MADDOCK, UFF; LUIZ CARLOS BERTOLINO, CETEM-RJ; RICARDO ERTHAL SANTELLI, UFRJ; DAVID VILAS BOAS DE CAMPOS, CNPS.	
Título: 	Água-régia como extrator alternativo para o diagnóstico ambiental de áreas impactadas por resíduos industriais: estudo de caso Centres (Queimados, RJ).	
Ano de publicação: 	2018	
Fonte/Imprenta: 	Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 23, n. 5, p. 995-1000, set./out. 2018.	
DOI: 	10.1590/S1413-41522018167298	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Áreas contaminadas por metais podem configurar sério risco à saúde pública e ao meio ambiente. Na década de 1980 foi instalado um pátio de estocagem provisória de resíduos industriais perigosos (CENTRES), no município de Queimados, Rio de Janeiro, o que causou um grande impacto ambiental ao solo da região. A legislação brasileira para o diagnóstico de áreas contaminadas limita a extração de metais em solos aos métodos recomendados pela United States Environmental Protection Agency (USEPA) 3050 e 3051A. Entretanto, muitos pesquisadores utilizam o método com água-régia para a extração de metais em solo, mas são escassos estudos que comparem as concentrações de metais extraídos por água-régia e USEPA 3051A. Logo, o objetivo deste trabalho foi avaliar se o método de extração de metais em solos por água-régia é estatisticamente diferente do método USEPA 3051A. Os resultados obtidos revelaram que as concentrações de Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn utilizando ambas as extrações (água-régia e USEPA 3051A) foram estatisticamente semelhantes. Também foi possível identificar que as concentrações de Cu, Ni, Pb e Zn foram superiores ao valor de investigação industrial, o que caracteriza essa área como altamente contaminada e solo classe 4.	
Palavras-Chave: 	Áreas contaminadas; Extrações químicas; USEPA 3051A.	
Thesagro: 	Poluição do Solo.	
Thesaurus Nal: 	Soil pollution.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/191335/1/2019-002.pdf	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (20101-1) - UPC - AP - DD -  -  - 2019.00019 - DIS