Data/hora: 20/05/2024 12:46:15

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão; Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 08/10/2002
Data da última atualização: | 11/01/2023
Autoria: | SILVA, D. D. da; GOMES FILHO, R. R.; PRUSKI, F. F.; PEREIRA, S. B.; NOVAES, L. F. de.
Título: | Chuvas intensas no Estado da Bahia.
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 6, n. 2, p. 362-367, 2002..
Idioma: | Português
Conteúdo: | Séries históricas de precipitação pluvial de 19 estações pluviográficas localizadas no Estado da Bahia e operadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), foram analisadas, objetivando-se ajustar modelos teóricos de distribuição de probabilidade aos dados de chuvas intensas e estabelecer a relação entre intensidade, duração e freqüência da precipitação pluvial. Para cada estação pluviográfica determinaram-se as séries de intensidade máxima anual das precipitações com durações de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 120, 180, 240, 360, 720 e 1.440 min. Os modelos probabilísticos testados foram os de Gumbel, Log-Normal a dois e três parâmetros, Pearson e Log-Pearson III. As equações de intensidade-duração-freqüência da precipitação pluvial foram ajustadas utilizando-se o método de regressão não-linear de Gauss-Newton. O teste de aderência de Kolmogorov-Smirnov, utilizado para a verificação do ajuste dos modelos aos dados de chuvas intensas, evidenciou que o modelo de Gumbel foi o que melhor se ajustou para a maior parte das combinações entre estações pluviográficas e durações estudadas. Foram evidenciadas, para uma mesma duração, grandes variações nas intensidades de precipitação entre as estações estudadas.
Palavras-Chave: | Bahia; Brasil; Duração; Estacoes pluviograficas; Frequencia; Instensidade; Intensidade-duracao-frequencia; Modelos probabilisticos; Recursos naturais.
Thesagro: | Chuva; Clima.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)

Exemplares:

CPATSA - (25076-1) - ADC - AP - PP -  -  -  - DIS
CNPA - (15677-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  -  - DIS