Data/hora: 27/07/2024 03:09:01

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	07/07/1993	
Data da última atualização: 	07/07/1993	
Autoria: 	LIMA, J. T.; DELLA LUCIA, R. M.; VITAL, B. R.	
Título: 	Influencia do teor de umidade nas propriedades mecanicas da madeira de Eucalyptus saligna Smith.	
Ano de publicação: 	1986	
Fonte/Imprenta: 	Revista Arvore, Vicosa, v.10, n.1, p.27-43, jan./jun. 1986.	
ISSN: 	0100-6762	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A madeira de Eucalyptus saligna teve diversas de suas propriedades mecanicas avaliadas em diferentes teores de umidade, objetivando encontrar expressoes que melhor relacionassem o conteudo de umidade da madeira e a respectiva propriedade mecanica. Constatou-se, mediante emprego de analise de regressao, que as propriedades de compressao paralela as fibras, de modulo de elasticidade a flexao estatica e de tensao e trabalho no limite de proporcionalidade relacionaram-se, exponencialmente, com o teor de umidade, havendo aumentonos valores das propriedades com o decrescimo na umidade. Nao foi observado efeito significativo da umidade na resistencia a tracao normal as fibras. O modulo de ruptura e a resistencia ao cisalhamento relacionaram-se por meio de uma expressao quadratica com o teor de umidade, enquanto o trabalho ate a carga maxima e o trabalho total aumentaram com o aumento da umidade, por meio de relacao linear. Nao foi observada evidencia, nas diferentes propriedades estudadas, de um ponto de maximo valor que nao estivesse a 0% de umidade. Encontrou-se o ponto de saturacao das fibras, medio, igual a 31% para a madeira de Eucalyptus saligna.	
Thesagro: 	Eucalyptus Saligna; Madeira; Propriedade Mecânica; Umidade.	
Thesaurus Nal: 	humidity; mechanical properties; wood.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (10589-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS