Data/hora: 27/07/2024 02:34:51

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	17/02/1993	
Data da última atualização: 	17/02/1993	
Autoria: 	COLODETTE, J. L.; GOMIDE, J. L.	
Título: 	Otimizacao dos parametros da peroxidacao, na sequencia CE/HHP, para branqueamento de polpa Kraft de eucalipto.	
Ano de publicação: 	1984	
Fonte/Imprenta: 	Revista Arvore, Vicosa, v.8, n.1, p.28-38, jan./jun. 1984.	
ISSN: 	0100-6762	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Foram analisadas as influencias das dosagens de H2O2 (0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 e 0,5%), de NaOH (0,15 - 0,30 - 0,45 - 0,60 e 0,75%), do tempo (30,60,70,80 e 90C), no estadio de peroxidacao, para branqueamento de polpa Kraft de eucalipto pela sequencia CE/HHP. Foram realizados 31 tratamentos de peroxidacao, utilizando-se um delineamento estatistico de pontos centrais, o que permitiu estimar os efeitos das variaveis nas 625 possiveis combinacoes dos cinco niveis das quetro variaveis, empregando-se analises de regressao. Os modelos matematicos desenvolvidos permitiram estabelecer as condicoes mais indicadas para maximizacao das caracteristicas e propriedades da polpa branqueada (alvura, alvura envelhecida, viscosidade e resistencia fisico-mecanicas).	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (11078-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS