Data/hora: 27/07/2024 03:09:22

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	22/12/1999	
Autoria: 	JOB, A. E.; MATTOSO, L. H. C.	
Afiliação: 	USP-IFSC; EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Caracterização da síntese química da polianilina sobre o filme de PET.	
Ano de publicação: 	1997	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍMEROS, 4., set.-out. 1997, Salvador, BA. Anais... São Carlos: Associação Brasileira de Polímeros, 1997. não paginado.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	1 CD-ROM.	
Conteúdo: 	O potencial tecnologico de polimeros condutoress eletricos, dentre os quais se destaca a polianilina(PANI), tem recebido grande interesse, devido as propriedades promissoras destes polimeros, tais como: facilidade de dopagem, estabilidade ambiental no estado dopado, baixo custo do monomero, solubilidade e processabilidade associado a condutividade eletrica. Suas aplicacoes tecnologicas mais importantes sao em dispositivos de juncoes para formar diodos e heterejuncoes em barreiras tipo Schottky, protecao contra corrosao de metais, eletrodos em baterias recarregaveis, eliminacao de cargas estaticas e recobrimento condutor em superficies isolantes. O objetivo deste trabalho foi o recobrimento de filmes de Poli(tereftalato de etileno) (PET) com polianilina condutora pelo metodo de polimerizacao quimica "in situ". A caracterizacao foi feita por espectroscopia no UV-Vis-NIR, condutividade pelo metodo de quatro pontas, e analise termo-dinamico-mecanica(DMTA).	
Palavras-Chave: 	Filme de pet; Polianilina; Sintese quimica.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5724-1) - UPC - SP - -- - PROCI-97.00110 -  - 1997.00110 - DIS
CNPDIA - (5725-1) - UPC - SP - -- - PROCI-97.00109 -  - 1997.00109 - DIS