Data/hora: 27/07/2024 02:15:23

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio-Norte.	
Data corrente: 	04/09/2014	
Data da última atualização: 	12/08/2023	
Autoria: 	ALMEIDA, K. N. S. de; SILVA, E. M.; ANDRADE JUNIOR, A. S. de; SOUZA, K. B. de; RIBEIRO, A. A.	
Afiliação: 	KARLA NAYARA SANTOS DE ALMEIDA, UFPI; EVERALDO M. SILVA, UFPI/CPCE, Bom Jesus/PI; ADERSON SOARES DE ANDRADE JUNIOR, CPAMN; KAÍSE B. DE SOUZA, UFPI/CPCE, Bom Jesus/PI; AURELIANO A. RIBEIRO, UFPI/CPCE, Bom Jesus/PI.	
Título: 	Comparação de métodos de estimativa da evapotranspiração de referência para Esperantina - PI.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 43., 2014, Campo Grande-MS. Resumos expandidos... Campo Grande-MS: SBEA, 2014.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	CONBEA 2014.	
Conteúdo: 	O objetivo do trabalho foi comparar e avaliar o desempenho de métodos de estimativa de evapotranspiração de referência em relação ao método Penman-Monteith/FAO, visando proporcionar à região de Esperantina-PI, informações básicas para a estimativa da ETo. Os dados meteorológicos foram obtidos na estação meteorológica convencional do INMET, entre o período de 01/01/2008 à 31/12/2012 ,especificamente da unidade situada em Esperantina, PI, com latitude 03º54'06", longitude 42º14'01" W e altitude media de 59 m. Os dados obtidos foram divididos em dois períodos distintos: período seco (15/07) e período chuvoso (15/02). Os métodos de estimativa da evapotranspiração de referência utilizados foram os de Makking (MK), Jensen-Haise (JH), Priestley-Taylor (PT), Hargreaves-Samani (HS), Camargo (CA) e Ivanov (IVN), descritos em comparação ao método de Penman-Monteih (PM). Foram realizados cálculos de erro padrão de estimativa, dos coeficientes de determinação, correlação, o índice de Willmott e o coeficiente de desempenho entre os métodos avaliados e o padrão. Os métodos de Jensen-Haise, Priestley-Taylor e Makking apresentaram desempenho ótimo para os dois períodos estudados, quando comparados ao de Penman- Monteith, demonstrando que estes podem ser utilizados como uma alternativa para a estimativa da ETo no município de Esperantina-PI.	
Palavras-Chave: 	Chuvoso; Desempenho; Penman-Monteith.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/107821/1/R0168-2.pdf	
Registro original: 	Embrapa Meio-Norte (CPAMN)	
Exemplares: 	CPAMN - (30861-1) - UPC - AA - DD - S 33/14 -  - 2014.00033 - DIS