Data/hora: 26/04/2024 19:00:07

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	05/07/1996	
Data da última atualização: 	18/07/2018	
Autoria: 	MILLAR, A. A.; CHOUDHURY, E. N.	
Afiliação: 	AGUSTIN ANTONIO MILLAR, Consultor CPATSA; ELIANE NOGUEIRA CHOUDHURY, CPATSA.	
Título: 	A model to define operational irrigation frequency for maximum yield of crops.	
Ano de publicação: 	1980	
Fonte/Imprenta: 	Turrialba, v.30, n. 4, p. 391-398, 1980.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	Se describe un modelo para definir la frecuencia operacional de riego para obtener maxima produccion de los cultivos. El modelo usa como informacion basica la respuesta de la planta e las condiciones de humedad en el suelo, caracteristicas de retencion y movimiento del agua en el suelo, evapotranspiracion y demanda atmosferica. Se presentan los resultados de la aplicacion del modelo en cultivos de tomate y frijol, en un suelo franco arenoso. Se discute el uso de la informacion mundial de la relacion entre rendimiento de los cultivos y el potencial matricial de agua en el suelo.	
Palavras-Chave: 	Frequencia da irrigação; Manejo de solo e água.	
Thesagro: 	Balanço Hídrico; Feijão; Irrigação; Tomate.	
Thesaurus Nal: 	frequency; irrigation; water balance.	
Categoria do assunto: 	F Plantas e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/179789/1/Turrialba-v.30-n.4-p.391-398-1980.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (7566-1) - UPC - AP - PP -  -  -  - DIS