Data/hora: 23/06/2024 20:02:25

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	14/03/1996	
Data da última atualização: 	10/02/2015	
Autoria: 	GALVAO, A. P. M.	
Afiliação: 	GALVAO, A.P.M, pesquisador da EMBRAPA-IBDF.	
Título: 	A umidade de equilíbrio e a secagem da madeira em Brasília.	
Ano de publicação: 	1981	
Fonte/Imprenta: 	Boletim de Pesquisa Florestal, Curitiba, n. 3, p. 1-7, dez. 1981.	
ISSN: 	0101-1057	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Estimativas da umidade de equilíbrio para madeira a ser utilizada em Brasília foram determinadas. A baixa estabilidade dimensional da madeira em Brasília pode ser explicada pela alta variação observada nos valores mensais de umidade de equilíbrio, 8,7 a 15,8%, e por uma secagem deficiente Recomenda-se uma secagem da madeira, em estufa, reduzindo o seu conteúdo médio de umidade para 12,2%.	
Palavras-Chave: 	Umidade de equilíbrio.	
Thesagro: 	Madeira; Secagem.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/29873/1/pgalvao.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (5004-1) - UMT - AP - -- -  -  -  - DIS