Data/hora: 19/06/2024 20:40:56

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital.
Data corrente: | 12/12/2006
Data da última atualização: | 07/02/2020
Autoria: | GONÇALVES, R. R. do V.; SILVA, J. dos S. V. da; RAMPAZZO, J.
Afiliação: | RENATA RIBEIRO DO VALLE GONÇALVES, Feagri/Unicamp; JOAO DOS SANTOS VILA DA SILVA, CNPTIA; JULIANA RAMPAZZO, Bolsista CNPq.
Título: | Controle de qualidade da digitalização de cartas de solo 1: 1.000.000 da bacia do alto rio Paraguai.
Ano de publicação: | 2006
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO DE GEOTECNOLOGIAS NO PANTANAL, 1., 2006, Campo Grande, MS. Anais... Campinas: Embrapa Informática Agropecuária; São José dos Campos: Inpe, 2006.
Páginas: | p. 825-833.
Idioma: | Português
Notas: | Geopantanal 2006.
Conteúdo: | O controle de qualidade de produtos cartográficos é uma fase extremamente importante no processo de mapeamento, sendo poucas vezes realizado no Brasil. A exatidão de um mapa pode ser estabelecida por parâmetros estatísticos que relacionam as posições de um conjunto de pontos encontrados no mapa, com as respectivas posições levantadas em campo, que nesse caso são consideradas como verdadeiras. O trabalho teve como objetivo fazer o controle de qualidade de cartas de solo 1: 1.000.000 da bacia do alto rio Paraguai utilizando os padrões de exatidão cartográfica estabelecidos pelo Decreto n° 89817/84. O método utilizado para verificar a exatidão e a precisão cartográfica das cartas foi baseado em uma análise das discrepâncias entre as coordenadas de um conjunto de pontos medidos nas cartas com as coordenadas de referência, uma grade de pontos (quadrícula) bem definidos, dos pontos homólogos. A partir desses valores, foram calculadas as demais estatísticas para proceder à realização do teste. Em seguida, foram empregados os testes para verificar a exatidão e a precisão das cartas geradas. Foi possível verificar por estes resultados que as cartas não apresentaram tendências em nenhuma das coordenadas testadas. No teste de precisão, as cartas atingiram o padrão estabelecido para as classes A e B.
Palavras-Chave: | Cartographic accuracy; Decreto 89817/84; Padrão de exatidão cartográfica; Precisão cartográfica.
Thesagro: | Sistema de Informação Geográfica.
Thesaurus Nal: | Geographic information systems; Pantanal.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/160235/1/AP-Controle-Goncalves-Geopantanal-2006.pdf
Registro original: | Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)

Exemplares:

CNPTIA - (11364-1) - UPC - AA - PP -  -  - 2006.00102 - DES
CNPTIA - (11364-2) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS