Data/hora: 11/06/2024 16:26:20

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Tipo da produção científica: | Folder/Folheto/Cartilha
Data corrente: | 22/11/2006
Data da última atualização: | 28/02/2020
Autoria: | GUROVICH, L. A.
Afiliação: | Luis A. Gurovich, Consultor IICA.
Título: | Confeccion de curvas de humedad, determinacion de dias de stress, estimacion del uso-consumo y de coeficientes de evapotranspiracion del cultivo, para el analisis cuantitativo de pesquisa en irrigacion.
Ano de publicação: | 1979
Fonte/Imprenta: | Petrolina: EMBRAPA-CPATSA, 1979.
Páginas: | Np.
Idioma: | Espanhol
Conteúdo: | Las curvas de humedad permiten, al mismo tiempo, visualizar y calcular la evapotranspiración real (uo-consumo) total y parcial de cada tratamiento de irrigación y comparar estos valores entre si, a lo largo del periodo de cultivo, senalandose los excesos de agua, por sobre la capacidad de almacenamiento del suelo, ya sean intencionales (con el objeto de producir un lavado de sales) o resultante de un manejo poco adecuado del experimiento.
Palavras-Chave: | Curva de umidade; Estresse.
Thesagro: | Evapotranspiração; Irrigação.
Thesaurus Nal: | Irrigation.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/136386/1/34346-1.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (34346-1) - UMT - FL - PP - 02157 -  - 02157 - DIS