Data/hora: 21/09/2024 10:34:48

Biblioteca(s): 	Embrapa Hortaliças; Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	08/12/1997	
Data da última atualização: 	23/05/2005	
Autoria: 	MYRRHA, M. A. L.; REIFSCHNEIDER, F. J. B.	
Afiliação: 	CNPH.	
Título: 	Peneira mecanica.	
Ano de publicação: 	1986	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.21, n.12, p.1347-1351, dez. 1986.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	E apresentada peneira mecanica simples e de baixo custo de construcao e operacao, desenvolvida para ser utilizada em casas de apoio a telados e a casas-de-vegetacao. O desempenho medio de peneiramento dos diversos materiais avaliados foi de 0,054 m3 em 50 segundos. O custo de construcao, em abril de 1985, foi estimado em 53 ORTNs (valor da ORTN em abril/1985: Cr$ 34,166,77).	
Palavras-Chave: 	Peneira mecanica; Sieving machine.	
Thesagro: 	Agricultura; Equipamento; Estufa.	
Thesaurus Nal: 	agriculture; equipment; greenhouses.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (19646-1) - UPC - AP - -- - 630.72081 - P474 -  - DIS
CNPH - (16317-1) - UPC - AP - -- -  -  - 630.5 - DIS