Data/hora: 20/06/2024 19:47:33

Biblioteca(s): | Embrapa Soja.
Data corrente: | 28/04/2016
Data da última atualização: | 12/12/2016
Autoria: | SHUTZ, E. R. D.; BUSS, M. V.; SALAMONI, S. P.; NUNES, E. de O.; MENEZES, J. C. S. dos S.
Afiliação: | ELIS REGINA DANA SHUTZ, UNOESC / VDA; MARTA VERONICA BUSS, UNOESC / VDA; SABRINA PINTO SALAMONI, UFRGS; ESTELA DE OLIVEIRA NUNES, CNPSO; JEAN CARLO SALOME DOS SANTOS MENEZES, UNOESC / VDA.
Título: | Utilização de macrófitas aquáticas flutuantes como alternativa energética sustentável para a produção de bioetanol.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 28., 2015, Rio de Janeiro. Alterações climáticas e a gestão do saneamento ambiental: [anais]. Rio de Janeiro: ABES, 2015.
Páginas: | 7 p.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A grande dependência de fontes de energia não renováveis e altamente poluentes, como o petróleo e seus derivados, tem levado a sociedade a buscar alternativas para a utilização de combustíveis renováveis. As pesquisas atuais sinalizam como tecnologia emergente a produção de etanol de biomassas alternativas. Dentre as várias matérias - primas disponíveis, as macrofitas surgem como a uma alternativa sustentável devido à elevada produtividade e à possibilidade de cultivo ou obtenção de ambientes eutrofizados. Neste contexto, o presente trabalho objetiva produzir bioetanol a partir da utilização da macrófita Lemna minuta. Como resultados desta pesquisa evidencia - se que a biomassa possui um teor de carboidrato de 36,4%. O melhor tratamento é a adição de 5% de HCl em solução com concentração de 60 g.l -1 de L. minuta, mantida aquecida à 150°C por 60 minutos. Tendo - se otimizado métodos de ruptura celular e extração de açúcares. O melhor tratamento foi repetido, o hidrolisado obtido foi submetido à correção de pH, esterilização e realizada a fermentação com adição de levedura Saccharomyces cerevisiae. Os resultados preliminares apresentaram-se positivos à utilização da biomassa, e o projeto mostra-se consistente. Este estudo demonstra que a biomassa de Lemna minuta como bicombustível de segunda geração é viável tecnicamente. E muito além disto, mostra que estudos desta natureza devem ser desenvolvidos na busca pela diversificação da matriz energética através de energia renovável.
Palavras-Chave: | Bioetanol.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/144125/1/XII-0791.pdf
Registro original: | Embrapa Soja (CNPSO)
Exemplares: | CNPSO - (36719-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS