Data/hora: 10/06/2024 18:09:40

Biblioteca(s): | Embrapa Agrossilvipastoril; Embrapa Florestas; Embrapa Milho e Sorgo.
Tipo da produção científica: | Capítulo em Livro Técnico-Científico
Data corrente: | 14/01/2019
Data da última atualização: | 16/08/2019
Autoria: | MORALES, M. M.; TARDIN, F. D.; SILVA, V. Q. R. da; SARTORI, W. W.; SILVA, A. L. da; ROTTA, G. W.; PARRELLA, R. A. da C.
Afiliação: | MARINA MOURA MORALES, CNPF; FLAVIO DESSAUNE TARDIN, CNPMS; VANESSA QUITETE RIBEIRO DA SILVA, CPAMT; WYLLIAN WINCKLER SARTORI, UFS, ARACAJÚ; ANDRÉ LUIZ DA SILVA, COLABORADOR DO CPAMT, SINOP; GHEORGES WILLIANS ROTTA, FIAGRIL, LUCAS DO RIO VERDE-MT; RAFAEL AUGUSTO DA COSTA PARRELLA, CNPMS.
Título: | Sorgo biomassa e capim elefante com adição de óleos residuais para geração de energia.
Ano de publicação: | 2019
Fonte/Imprenta: | In: FARIAS NETO, A. L. de; NASCIMENTO, A. F. do; ROSSONI, A. L.; MAGALHÃES, C. A. de S.; ITUASSU, D. R.; HOOGERHEIDE, E. S. S.; IKEDA, F. S.; FERNANDES JUNIOR, F.; FARIA, G. R.; ISERNHAGEN, I.; VENDRUSCULO, L. G.; MORALES, M. M.; CARNEVALLI, R. A. (Ed.). Embrapa Agrossilvipastoril: primeiras contribuições para o desenvolvimento de uma agropecuária sustentável. Brasília, DF: Embrapa, 2019. pt. 2, cap. 3, p. 109-113.
Idioma: | Português
Conteúdo: | No Brasil, aproximadamente, 41,2% da energia interna é proveniente de fontes renováveis, dos quais 29,8% correspondem à energia da biomassa (EPE, 2016). A crescente preocupação em aumentar o uso de energia oriunda de fontes renováveis, deve levar em consideração resíduos de várias origens para fins energéticos, visto o caráter sustentável da reutilização e disposição final adequada (Protásio et al., 2011). Além disso, plantas com alta produção de biomassa como capim elefante (Pennisetum purpureum Schum.) e sorgo biomassa (Sorghum bicolor (L.) Moench) também são alternativas para esta função. A adição de óleos residuais como bio-óleo (fração líquida residual do processo de carbonização) e/ou glicerina (fração residual da produção de biodiesel) neste processo é uma alternativa para aumentar o teor energético. O uso da biomassa como fonte de energia tem aspecto ambiental favorável já que a emissão de CO2 na queima da biomassa geralmente é compensada pela absorção no plantio de nova biomassa (Ingham, 1999). Brito et al. (1978) indicaram o poder calorífico, o teor de umidade, a densidade e a análise imediata como as propriedades de espécies vegetais para utilização como combustível. Desta forma, objetivou-se nesta pesquisa avaliar o potencial energético do sorgo biomassa e do capim elefante com e sem adição de óleos residuais, oferecendo possíveis alternativas na geração sustentável de energia.
Palavras-Chave: | Bio-oelo; Geradao de energia; Lucas do Rio Verde-MT; Mato Grosso; Oleo residual; Sinop; Sinop-MT; Sorgo Biomassa.
Thesagro: | Agricultura; Capim Elefante; Resíduo; Sorgo.
Categoria do assunto: | F Plantas e Produtos de Origem Vegetal
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/200306/1/2019-cpamt-agrossilvipastoril-part-2-cap-3-sorgo-biomassa-capim-elefante-adicao-oleos-residuais-energia-p-109-113.pdf
Registro original: | Embrapa Agrossilvipastoril (CPAMT)

Exemplares:

CPAMT - (1147-1) - UMT - PL - DD -  -  -  - DIS
CNPF - (56906-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS
CNPMS - (28907-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS