Data/hora: 23/06/2024 10:17:18

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 03/11/2003
Data da última atualização: | 13/03/2014
Autoria: | MENDES, L. M.; SILVA, J. R. M. da; TRUGILHO, P. F.; LIMA, J. T.
Título: | Técnicas corretas de secagem da madeira do eucalipto ao ar livre.
Ano de publicação: | 1997
Fonte/Imprenta: | In: IUFRO CONFERENCE ON SILVICULTURE AND IMPROVEMENT EUCALYPTS=CONFERÊNCIA IUFRO SOBRE SILVICULTURA E MELHORAMENTO DE EUCALIPTOS, 1997, Salvador. Proceedings...=Anais... Colombo: EMBRAPA-CNPF, 1997. v. 3, p. 373-380.
Idioma: | Português
Conteúdo: | As florestas plantadas de eucaliptos existentes no Brasil não apresentam características favoráveis quanto à qualidade da madeira para utilização como madeira serrada. Com a atual demanda no mercado nacional de madeira serrada de eucalipto, há necessidade de desenvolvimento de técnicas adequadas de processamento, desde o abate das árvores até acabamentos superficiais de produtos. A secagem é uma fase que merece atenção especial pois, se não conduzida de forma correta, leva a grandes perdas em volume de madeira serrada devido ao surgimento das rachaduras e empenamentos das peças durante o processo. No entanto, se as técnicas de secagem da madeira ao ar livre forem utilizadas de forma correta e bem controlas é suficiente para a obtenção de material de qualidade compatível ao uso pretendido, sem perdas expressivas e custos reduzidos.
Thesagro: | Eucalipto; Madeira; Secagem.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (33037-1) - UPE - PL - -- - LV1423 -  -  - DIS