Data/hora: 03/06/2024 02:15:48

Biblioteca(s): 	Embrapa Agrossilvipastoril.	
Data corrente: 	27/01/2020	
Data da última atualização: 	29/01/2020	
Autoria: 	KAMCHEN, S. G.; SANTOS, E. F. dos; VENDRUSCULO, L. G.; LOPES, L. B.; CONDOTTA, I. C. F. S.	
Afiliação: 	SCHEILA GEIELE KAMCHEN, UFMT; ELTON FERNANDES DOS SANTOS, UNEMAT; LAURIMAR GONCALVES VENDRUSCULO, CNPTIA; LUCIANO BASTOS LOPES, CPAMT; ISABELLA C. F. S. CONDOTTA, University of Nebraska.	
Título: 	3D data acquisition on nelore cattle.	
Ano de publicação: 	2019	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 29., 2019, Uberaba. Tecnologias que alimentam o mundo: anais eletrônicos. Campinas: GALOÁ, 2019. 110360.	
Páginas: 	5 p.	
Idioma: 	Inglês	
Notas: 	Zootec 2019.	
Conteúdo: 	The objective of this study was to evaluate the feasibility of acquiring 3D data on female Nellore cattle on a Savanna-Amazon ecotone. | Técnicas baseadas na captura intensiva de dados podem promover a melhora do bem-estar animal, bem como sua produtividade. Tendo-se isso em vista, o presente trabalho objetivou avaliar a viabilidade de aquisição de dados 3D em bovinos Nelore fêmeas em ecótono savana-amazônia. Um sistema baseado em uma câmera de profundidade Intel RealSense d435i foi utilizado para imagens em profundidade de 105 animais nelores em área experimental da Embrapa Agrossilvipastoril. Algoritmos de processamento de imagem, como erosão, dilatação e extração de contorno foram aplicados para aquisição da área de projeção. As imagens processadas apresentaram detalhes morfométricos úteis para os próximos passos desta pesquisa.	
Palavras-Chave: 	Dados 3D; Image processing; Mato Grosso; Processamento de dados; Processamento de imagens; RealSense; Sinop; Sistemas computacionais.	
Thesagro: 	Gado Nelore.	
Thesaurus Nal: 	Image analysis.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
Registro original: 	Embrapa Agrossilvipastoril (CPAMT)	
Exemplares: 	CPAMT - (1397-1) - UPC - PC - DD -  -  -  - DIS