Data/hora: 13/06/2024 22:47:24

Biblioteca(s): 	Embrapa Agricultura Digital; Embrapa Agrossilvipastoril.	
Data corrente: 	04/01/2022	
Data da última atualização: 	07/01/2022	
Autoria: 	SIMÕES, J. M.; ALMEIDA, F. T. de; ULIANA, E. M.; VENDRUSCULO, L. G.	
Afiliação: 	JULIANA MARESTONI SIMÕES, UFMT; FREDERICO TERRA DE ALMEIDA, UFMT; EDUARDO MORGAN ULIANA, UFMT; LAURIMAR GONCALVES VENDRUSCULO, CNPTIA.	
Título: 	Uso de sensoriamento remoto no monitoramento de sólidos em suspensão do reservatório de uma usina hidrelétrica na transição Cerrado-Amazônia.	
Ano de publicação: 	2021	
Fonte/Imprenta: 	Gaia Scientia, v. 15, n. 3, p. 69-88, 2021.	
DOI: 	https://doi.org/10.22478/ufpb.1981-1268.2021v15n3.57559	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Resumo - O uso de sensoriamento remoto no monitoramento de sólidos em suspensão do reservatório de uma usina hidrelétrica (UHE) na transição Cerrado-Amazônia é importante para conhecimento espacial e temporal da deposição de sedimentos nas estruturas da barragem. Dessa forma, este estudo avalia o Índice da Diferença Normalizada de Água (NDWI) no monitoramento das concentrações de sedimentos em suspensão (Css) no reservatório da UHE Sinop. Utilizou-se dados de campo coletados trimestralmente para validação. Estes dados foram comparados ao índice NDWI em imagens de satélite Sentinel-2A e 2B processadas no software Arcgis 10.1. Para verificar o desempenho dos dados estimados foram realizados os testes em ambiente R: erro absoluto médio, raiz do erro quadrático médio, viés, Índice de concordância de Willmott e Índice de eficiência de Nash-Sutcliffe (ENS). O teste de significância estatística apresentou valor de R² 0,66 para estação Montante 01 e 0,70 para a estação Jusante Barramento, verificando a eficiência dos dados estimados pelo índice NDWI o modelo foi "satisfatório", porém conclui-se que esta ferramenta de geoprocessamento não se apresenta, no momento, como substituta as coletas tradicionais, mas como apoio ao monitoramento contínuo e de alerta à possíveis alterações, permitindo melhores avaliações e possivelmente tomada de decisão mais condizente com a realidade	
Palavras-Chave: 	Assoreamento; Coleta de sedimentos; NDWI; Rio Teles Pires; Sediment collection; Sentinel-2/MSI; Silting.	
Thesagro: 	Sensoriamento Remoto.	
Thesaurus Nal: 	Remote sensing.	
Categoria do assunto: 	--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/229936/1/AP-Uso-sensorimento-remoto-2021.pdf	
Registro original: 	Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)	
Exemplares: 	CNPTIA - (21135-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS
CPAMT - (1687-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS