Data/hora: 14/06/2024 02:33:19

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 15/02/2016
Data da última atualização: | 15/02/2016
Autoria: | ANDRADE NETO, T. M. de; COELHO, E. F.; BOASORTE, R. A.
Afiliação: | TORQUATO MARTINS DE ANDRADE NETO; EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF; RICHARDSON ARAUJO BOASORTE.
Título: | Performace de modelo de estimação de potássio na solução do solo sob fertirrigação.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 25., 2015, São Cristóvão Agricultura irrigada no Semiárido brasileiro: anais. São Cristóvão: ABID: Universidade Federal de Sergipe, 2015.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo desse estudo foi avaliar modelos matemáticos de estimativa de potássio na solução do solo com base em dados de umidade do solo, condutividade elétrica aparente do solo e condutividade elétrica da solução do solo, em condições de campo. O modelo foi testado em experimento com quatro concentrações de cloreto de potássio na saída dos emissores (1,0; 2,5; 4,0 e 5,5 g L-1). Para tanto, foram instaladas sondas de TDR em duas profundidades (0-0,20 e 0,20-0,40 m). Foram monitorados: a umidade, condutividade elétrica da solução do solo, teor de K+ na solução do solo ao longo do tempo. O modelo pode ser utilizado para estimar os teores de potássio na solução do solo como função de CEa, umidade e condutividade elétrica da solução do solo para a maioria das concentrações estudadas. Apesar do teste de Mayer apresentar significância (P<0,05) na avaliação do modelo, os valores medidos e estimados pelo modelo apresentaram um desvio entre 5,0% a 20,00%.
Thesagro: | Fertirrigação.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/139057/1/021.pdf
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (31371-1) - UPC - AA - DD - Documento digital -  -  - DIS