Data/hora: 10/06/2024 06:28:28

Biblioteca(s): 	Embrapa Agropecuária Oeste; Embrapa Agrossilvipastoril; Embrapa Milho e Sorgo; Embrapa Soja.	
Data corrente: 	16/08/2019	
Data da última atualização: 	04/12/2019	
Autoria: 	SPERA, S. T.; MAGALHÃES, C. A. de S.; DENARDIN, J. E.; LAMAS, F. M.; ZOLIN, C. A.; RAMOS JUNIOR, E. U.; TARDIN, F. D.	
Afiliação: 	SILVIO TULIO SPERA, CPAMT; CIRO AUGUSTO DE SOUZA MAGALHAES, CPAMT; JOSE ELOIR DENARDIN, CNPT; FERNANDO MENDES LAMAS, CPAO; CORNELIO ALBERTO ZOLIN, CPAMT; EDISON ULISSES RAMOS JUNIOR, CNPSO; FLAVIO DESSAUNE TARDIN, CNPMS.	
Título: 	Manejo mecânico de solos de Mato Grosso em lavouras com sistema plantio direto.	
Ano de publicação: 	2019	
Fonte/Imprenta: 	Revista Plantio Direto, a. 29, n. 169, p. 28-33, maio/jun. 2019.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Em muitas areas de lavouras e pastagens cultivadas no estado de Mato Grosso tem sido constatada a presenca de camadas compactadas, com distintos graus de resistencia. Em algumas dessas areas, a presenca de compactacao severa do solo tem causado restricoes impactantes ao desenvolvimento radicular das plantas (Spera et al., 2018). Diversas sao as causas dessa compactacao e se devem a modificacoes de natureza quimica, fisica e biologica do solo. Essa compactacao tem origem a partir do momento em que o solo perde a cobertura vegetal original. Naturalmente, esses solos tem elevada permeabilidade a agua e ao ar e solos com baixa densidade, o que favorece a microbiota e o desenvolvimento radicular (Denardin e Denardin, 2015). A utilizacao de equipamentos agricolas tipo arados e grades soluciona o problema da compactacao do solo nas camadas superficiais. Porem, isso nao ocorre quando ha compactacao nas camadas mais profundas. Atualmente, o equipamento que vem sendo utilizado para romper essas camadas compactadas e o escarificador de hastes (Figura 1). Esse equipamento realiza uma importante operacao agricola ainda pouco difundida no setor, mas que tem sido usada com maior frequencia nas areas agricolas de Mato Grosso (Figura 2).	
Palavras-Chave: 	Claudia-MT; Mato Grosso; Sinop-MT.	
Thesagro: 	Compactação do Solo; Equipamento Agrícola; Escarificador; Manejo do Solo; Sistema de Cultivo.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
Registro original: 	Embrapa Agrossilvipastoril (CPAMT)	
Exemplares: 	CNPMS - (28896-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS
CNPSO - (39508-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS
CPAMT - (1360-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS
CPAO - (36874-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS