Data/hora: 10/06/2024 17:50:53

Biblioteca(s): | Embrapa Milho e Sorgo.
Data corrente: | 12/11/1996
Data da última atualização: | 11/12/2021
Autoria: | PACHECO, E. P.; MANTOVANI, E. C.; MARTYN, P. J.; OLIVEIRA, A. C. de.
Afiliação: | EMBRAPA/CNPMS; EVANDRO CHARTUNI MANTOVANI, CNPMS; ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, CNPMS.
Título: | Avaliação de uma semeadora-adubadora de precisão.
Ano de publicação: | 1996
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 31, n. 3, p. 209-214, 1996.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Uma semeadora-adubadora Magnum 2800 da Jumil foi avaliada, em laboratorio, na sua forma comercial e com modificacoes no tubo condutor de sementes. Foram consideradas tres alturas de queda das sementes (400, 300 e 200 mm), duas posicoes de saida das sementes (longitudinal e lateral)e duas conformacoes do tubo (reto e curvo). A uniformidade de distribuicao longitudinal de sementes foi avaliada considerando-se tres velocidades de avanco (5,0; 7,0 e 9,3 km/h) com uma dosagem fixa de oito sementes de milho por metro, para cada tratamento. Verificou-se que nao houve diferenca significativa de desempenho entre a semeadora com modificaoes e na forma comercial (altura de queda de 400 mm, posicao e saida longitudinal e tubo reto). Independentemente do tratamento, o aumento da velocidade de avanco piorou significativamente o desempenho da semeador estudada.
Palavras-Chave: | Seed; Semeadora.
Thesagro: | Mecanização; Plantio; Semente.
Thesaurus Nal: | mechanization.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/19276/1/pab96_08_mar.pdf
Registro original: | Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)
Exemplares: | CNPMS - (1749-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS