Data/hora: 11/06/2024 03:52:16

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	22/12/1999	
Autoria: 	PEDROTTI, A.; PAULETTO, E. A.; VAZ, C. M. P.; CRUVINEL, P. E.; CRESTANA, S.	
Afiliação: 	UFPel-FAEM; EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Utilizacao da tomografia computadorizada em planossolo em comparacao com o metodo do anel volumetrico para avaliacao da densidade global.	
Ano de publicação: 	1995	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS ARTICULADOS, 23., out. 1995, Maringa, PR. Programacao e resumos... Maringa: Universidade Estadual de Maringa, 1995.	
Páginas: 	p.P3-20.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Dois metodos de determinacao da densidade aparente do solo foram comparados: o metodo do anel de volume conhecido (anel de Kopeck), adotado como metodo padrao, e o metodo da tomografia computadorizada (TC). Com esse objetivo foi avaliada a densidade de amostras coletadas em tres profundidades do perfil de um planossolo da Unidade de Mapeamento de Pelotas. Foram coletadas amostras para analise pelo metodo padrao em aneis de Kopeck, com volume aproximado de 90cm3, nas profundidades medias de 5,15 e 25cm, em tres locais proximos, com quatro repeticoes em cada profundidade, acompanhando uma linha reta, em area de parcela experimental do CPACT-EMBRAPA, em Pelotas-RS. As amostras foram retiradas dos aneis, colocadas em capsulas de aluminio e fechadas hermeticamente para determinacao em estufa do peso seco no Laboratorio de Fisica do Solo da FAEM-UFPel. Foram coletadas para as analises por TC amostras de solo em tres locais, em linha proxima da coleta pelo metodo do anel, com quatro repeticoes em cada local, em canos de PVC de 100mm de diametro, ate a profundidade de 30cm, atraves do metodo hidraulico de amostragem indeformada de solo. Para as analises tomograficas e obtencao das imagens das seccoes transversais das amostras do solo utilizou-se o minitomografo computadorizado de raios X e gama para aplicacao em ciencia do solo, do CNPDIA-EMBRAPA, em Sao Carlos-SP.	
Palavras-Chave: 	Anel volumetrico; Comparacao; Densidade global.	
Thesagro: 	Planossolo; Solo; Tomografia.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5465-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00096 -  - 1995.00096 - DIS