Data/hora: 14/06/2024 19:52:29

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido; Embrapa Solos.	
Data corrente: 	21/01/2008	
Data da última atualização: 	07/06/2022	
Autoria: 	ANJOS, J. B. dos; SILVA, M. S. L. da.	
Afiliação: 	JOSE BARBOSA DOS ANJOS, CPATSA; MARIA SONIA LOPES DA SILVA, CPATSA.	
Título: 	Equipamento para o monitoramento do nível de lençol freático em áreas com barragens subterrâneas.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	Petrolina: Embrapa Semi-Árido, 2007.	
Páginas: 	4 p.	
Série: 	(Embrapa Semi-Árido. Comunicado técnico, 132).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O princípio da barragem subterrânea é barrar (interceptar) a água de chuva que escoa na superfície e dentro do solo (fluxo de água superficial e subterrâneo) através de uma parede (septo impermeável) construída transversalmente com relação à direção das águas.	
Palavras-Chave: 	Água de chava; Lenço freático; Monitoramento.	
Thesagro: 	Barragem; Barragem Subterrânea; Equipamento; Lençol Freático; Solo.	
Thesaurus Nal: 	Soil.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPATSA/36708/1/COT132.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (36708-1) - UMT - FL - DD -  -  -  - DIS
CNPS - (13088-1) - UPC - FL - DD -  -  - 2008.00068 - DIS