Data/hora: 01/06/2024 14:42:28

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 02/03/2010
Autoria: | BERNARDES FILHO, R.; NAIME, J. de M.; VIDAL, R.; MALASPINA, O.; CHAUD NETTO, J.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA; Faculdade de Engenharia de Barretos; IB; UNESP-CEIS.
Título: | Ativímetro para estudos de comportamento em colonias de Apis mellifera.
Ano de publicação: | 1992
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO BRASILEIRO SOBRE BIOLOGIA DE ABELHAS E OUTROS INSETOS SOCIAIS, set. 1992, Ribeirao Preto, SP. Anais... Naturalia, Sao Paulo, n.esp., p.266-267, 1992.
Idioma: | Português
Conteúdo: | E apresentado um sistema para monitoracao do fluxo de abelhas operarias em colmeias de Apis mellifera. Para quantificar e relacionar o fluxo de abelhas com a producao melifera, durante um periodo determinado de uma florada especifica, foi desenvolvido um sistema sensor que e capaz de quantificar e identificar o sentido do fluxo de abelhas num nucleo de criacao (aproximadamente 10.000 abelhas). O sistema sensor de fluxo do ativimetro e composto por um conjunto de blocos de aluminio perfurados para permitir o livre fluxo das abelhas. Em cada orificio foram colocados dois sistemas sensores compostos de um fototransmissor e um LED infra-vermelho, com finalidade de identificar a passagem da abelha. Os orificios tem dimensao suficiente para permitir a passagem de uma unica operaria de cada vez. Para evitar o acumulo de polen ou po sobre os fototransmissores foi colocada uma laminula de vidro sobre eles. A logica utilizada para identificar o sentido do fluxo se baseia na ordem de interrupcao do feixe de luz, que e emitida pelo LED. Se um dos feixes e interrompido, bloqueia o proximo e espera a liberacao desse para gerar um pulso de contagem. Para evitar a geracao de varios pulsos de contagem, devido a oscilacoes durante a interrupcao do feixe, foi colocado um Schmitt Trigger na entrada do gerador de pulsos, condicionando a geracao do sinal de contagem ao bloqueio completo do feixe luminoso. Este sistema e vantajoso porque tambem pode ser utilizado para outros tipos de colmeias, tais como vespas, cupins e formigas.
Palavras-Chave: | Abelhas; Ativímetro; Colônias; Comportamento.
Thesagro: | Microcomputador.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5277-1) - UPC - SP - -- - PROCI-92.00001 -  - 1992.00001 - DIS