Data/hora: 23/09/2024 15:00:18

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	03/11/2003	
Data da última atualização: 	13/03/2014	
Autoria: 	MENDES, L. M.; SILVA, J. R. M. da; TRUGILHO, P. F.; LIMA, J. T.	
Título: 	Técnicas corretas de secagem da madeira do eucalipto ao ar livre.	
Ano de publicação: 	1997	
Fonte/Imprenta: 	In: IUFRO CONFERENCE ON SILVICULTURE AND IMPROVEMENT EUCALYPTS=CONFERÊNCIA IUFRO SOBRE SILVICULTURA E MELHORAMENTO DE EUCALIPTOS, 1997, Salvador. Proceedings...=Anais... Colombo: EMBRAPA-CNPF, 1997. v. 3, p. 373-380.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	As florestas plantadas de eucaliptos existentes no Brasil não apresentam características favoráveis quanto à qualidade da madeira para utilização como madeira serrada. Com a atual demanda no mercado nacional de madeira serrada de eucalipto, há necessidade de desenvolvimento de técnicas adequadas de processamento, desde o abate das árvores até acabamentos superficiais de produtos. A secagem é uma fase que merece atenção especial pois, se não conduzida de forma correta, leva a grandes perdas em volume de madeira serrada devido ao surgimento das rachaduras e empenamentos das peças durante o processo. No entanto, se as técnicas de secagem da madeira ao ar livre forem utilizadas de forma correta e bem controlas é suficiente para a obtenção de material de qualidade compatível ao uso pretendido, sem perdas expressivas e custos reduzidos.	
Thesagro: 	Eucalipto; Madeira; Secagem.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (33037-1) - UPE - PL - -- - LV1423 -  -  - DIS