Data/hora: 14/06/2024 13:20:05

Biblioteca(s): 	Embrapa Agrobiologia; Embrapa Agroindústria Tropical; Embrapa Agropecuária Oeste; Embrapa Algodão; Embrapa Amapá; Embrapa Amazônia Ocidental; Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Arroz e Feijão; Embrapa Hortaliças; Embrapa Mandioca e Fruticultura; Embrapa Semiárido; Embrapa Solos; Embrapa Solos / UEP-Recife; Embrapa Tabuleiros Costeiros; Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	02/05/1994	
Data da última atualização: 	21/05/2024	
Autoria: 	LOPES, P. R. C.; SILVA, A. de S.; SHARMA, P. N.	
Afiliação: 	PAULO ROBERTO COELHO LOPES, CPATSA; ADERALDO DE SOUZA SILVA, CPATSA; PREN NIWAS SHARMA, INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA.	
Título: 	Controle de percolação em pequenos reservatórios.	
Ano de publicação: 	1991	
Fonte/Imprenta: 	Petrolina: EMBRAPA-CPATSA, 1991.	
Páginas: 	20 p.	
Série: 	(EMBRAPA-CPATSA. Boletim de pesquisa, 39).	
ISSN: 	0100-8951	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Uns dos principais fatores que contribuem para a baixa eficiência de utilização de água em pequenos reservatórios na região semi-árida são as perdas por percolação e por evaporações. Desta forma, torna-se de fundamental importância o desenvolvimento e utilização de técnicas apropriadas para o controle destas perdas, principalmente em solos que apresentam baixo conteudo de argila. A percolação depende muito das propriedades hidráulicas do solo, razão pela qual varia de um tipo para outro. Vários materiais impermeabilizantes foram testados com a finalidade de se determinar sua eficiência no controle da percolação. Os tratamentos testados foram: 1) testemunha (reservatório de terra local sem revestimento); 2) reservatório revestido com argila compactada e adição de solução de cloreto de sódio (NaCl); 3) Reservatório revestido com plástico, tela e solo-cimento 1:12; 4) Reservatório revestido com plástico coberto com hidroasfato, e 5) Reservatório revestido com solo-cimento 1:12, seguido do plástico coberto com hidroasfalto e do solo-cimento 1:12. As reduções das perdas por percolação em relação a testemunha foram de 97,6% para plástico, tela e solo-cimento; 93,7% para plástico e hidroasfalto e 78,7% para solo-cimento 1:12. 	
Palavras-Chave: 	Agua - reservatorio - percolacao - controle - impermeabilizante; Água de chuva; Control; Controle; Cost; Custos; Impermeabilizante; Materiais impermeabilizantes; Material; Material impermeabilizante; Percolação; Percolation; Percolation loss; Perdas; Preparo; Reservatoria; Reservatório; Reservoir lining; Revestimento de reservatorio; Revestimento de reservatorios; Sealing materials; Small resevoir; Solos.	
Thesagro: 	Adubação; Água; Custo; Evaporação; Irrigação; Milho; Perda; Recurso Hídrico; Reservatório de Água; Revestimento.	
Thesaurus Nal: 	evaporation; Water; water reservoirs; water resources.	
Categoria do assunto: 	--
P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/154425/1/Controle-de-percolacao-n-39.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (41740-1) - EMB - FL - -- - 12133 - CPATSA - 12133 - DIS
CPATSA - (30113-1) - UMT - FL - PP - 03782 -  - 03782 - DIS
CNPAF - (4572-1) - EMB - FL - -- - FOL 2310 -  - 1993.02310 - DIS
CPAO - (9495-1) - EMB - FL - PP - FOL 8292 -  - FOL 8292 - DIS
CNPA - (8167-1) - EMB - FL - -- - FOL 3613 -  - 1994.7891 - DIS
CNPS - (7528-1) - EMB - FL - -- - FOL 822 -  - 1998.00084 - DIS
CPAF-AP - (1957-1) - EMB - FL - PP - 03991 -  - 03991 - DIS
CPATC - (3779-1) - ADD - FL - -- -  -  - FOL01042 - DIS
CPATU - (9015-1) - EMB - FL - PP - 04889 -  - 04889 - DIS
CNPAT - (2269-1) - EMB - FL - -- - FL 01171 -  - 1994.01171 - DIS
CNPAB - (27722-1) - EMB - FL - -- - 333.91 -  - 000439 - DIS
CNPMF - (7079-1) - ADD - FL - -- - F8545 -  - F8545 - DIS
CPAA - (8533-1) - EMB - FL - -- - FOL5636 -  - FOL5636 - DIS
CNPH - (2647-1) - EMB - FL - -- - 03054 -  - 3054 - DIS
CNPS-UEPR - (1125-1) - ADD - FL - PP - 627.81 - L891c - 2015.00630 - DIS