Data/hora: 18/06/2024 05:04:45

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital.
Data corrente: | 03/01/2020
Data da última atualização: | 09/01/2020
Autoria: | RABELLO, L. M.; INAMASU, R. Y.; SPERANZA, E. A.
Afiliação: | LADISLAU MARCELINO RABELLO, CNPDIA; RICARDO YASSUSHI INAMASU, CNPDIA; EDUARDO ANTONIO SPERANZA, CNPTIA.
Título: | Complexo multi sensor de medida de dossel de planta.
Ano de publicação: | 2019
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO NACIONAL DE INSTRUMENTAÇÃO AGROPECUÁRIA, 4., 2019, São Carlos, SP. Ciência, inovação e mercado: anais. São Carlos, SP: Embrapa Instrumentação, 2019.
Páginas: | p. 146-150.
ISSN: | 2358-9132
Idioma: | Português
Notas: | Editores: Paulino Ribeiro Villas-Boas, Maria Alice Martins, Débora Marcondes Bastos Pereira Milori, Ladislau Martin Neto. SIAGRO 2019.
Conteúdo: | Resumo: O NDVI ou Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (Normalized Difference Vegetation Index) é muito usado em agricultura de precisão para analisar as condições das plantas e para medir a intensidade da atividade de clorofila. A intensidade de clorofila na planta pode nos dizer em que condições elas se encontram, possibilitando estudar a variação espacial, mapear o vigor das plantas melhorando a amostragem de campo. Este trabalho visa apresentar um sistema composto de 4 sensores ativos de medida de dossel com armazenamento dos dados de leitura georreferenciados, possibilitando assim a medida de várias linhas de plantio, com a finalidade de geração de mapas de índice de vegetação, NDVI e NDRE (Normalized Difference Red Edge Index ).
Palavras-Chave: | Cropcircle; Geração de mapa; Índice de Vegetação da Diferença Normalizada; NDRE; NDVI; Normalized Difference Red Edge Index; Sensor.
Thesagro: | Agricultura de Precisão; Clorofila.
Thesaurus Nal: | Normalized difference vegetation index; Precision agriculture.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
Registro original: | Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)
Exemplares: | CNPTIA - (20361-1) - UPC - PC - DD -  -  -  - DIS