Data/hora: 03/06/2024 08:57:06

Biblioteca(s): | Embrapa Pecuária Sul.
Tipo da produção científica: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento
Data corrente: | 14/09/2021
Data da última atualização: | 30/05/2022
Autoria: | VOLK, L. B. da S.; TRINDADE, J. P. P.
Afiliação: | LEANDRO BOCHI DA SILVA VOLK, CPPSUL; JOSE PEDRO PEREIRA TRINDADE, CPPSUL.
Título: | Avaliação do estado de funcionamento do sistema edáfico campestre por sensores resistivos.
Ano de publicação: | 2021
Fonte/Imprenta: | Bagé: Embrapa Pecuária Sul, 2021.
Páginas: | 44 p.
Série: | (Embrapa Pecuária Sul. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 49).
ISSN: | 1983-0467
Idioma: | Português
Notas: | ODS-2
Conteúdo: | O monitoramento intensivo de sistemas edáficos pode ser uma ferramenta importante para a tomada de decisão na gestão de sistemas pastoris. Condição para que sistemas pecuários com base em campo nativo possam alcançar maior eficiência produtiva. Para tal, foi acompanhado e avaliado o desempenho de um sistema integrado de monitoramento com sensores resistivos para registro da dinâmica da resistência elétrica do solo e inferência do estado de funcionamento do sistema edáfico campestre. O monitoramento foi realizado em área da Embrapa Pecuária Sul, em Bagé/RS. O sistema é composto por quatro conjuntos de seis sensores agrupados por placas controladoras, sendo o armazenamento de dados feito por um computador modular. Os sensores foram instalados a 5 cm de profundidade, seguindo o padrão de amostragem preferencial sistemática com espaçamento entre eles de 1 m. A análise dos dados foi feita a partir da distribuição de frequência relativa e considerando o conjunto de dados como série temporal, a partir dos registros de resistência à condutividade elétrica, onde foram consideradas duas escalas espaciais e três escalas temporais. Considerando a totalidade dos sensores, observou-se diferenças nos descritores entre as estações do ano e entre as duas condições microclimáticas. Considerando o agrupamento dos sensores em transectas, observou-se diferença entre os descritores para todo o período, para as estações do ano e para as duas condições microclimáticas. Conclui-se que: a) o maior número de sensores, bem como sua sensibilidade e elevada frequência de registros permite trabalhar processos ou padrões em diferentes escalas espaciais e temporais, com distintos agrupamentos de sensores considerando sua localização e períodos de tempo; b) a amostragem preferencial sistemática na utilização de sensores demonstra ser uma estratégia eficiente para o monitoramento do sistema edáfico; c) a análise da dinâmica temporal em diferentes escalas (anual, estações do ano e duas condições microclimáticas distintas) permitiu identificar a amplitude total de resistência elétrica ao qual o sistema edáfico foi exposto, bem como seu estado de funcionamento em cada período; d) a estratégia de análise e interpretação de dados de registro de sensores resistivos aplicados no monitoramento de sistemas edáficos permitiu a ampla caracterização do estado de funcionamento de sistemas edáficos.
Thesagro: | Agricultura de Precisão; Sensoriamento Remoto; Solo; Vegetação Nativa.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/225951/1/BP-49-online.pdf
Registro original: | Embrapa Pecuária Sul (CPPSUL)
Exemplares: | CPPSUL - (14819-1) - UPC - FL - DD -  -  -  - DIS