Data/hora: 23/06/2024 18:01:38

Biblioteca(s): 	Embrapa Acre; Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	14/12/2011	
Data da última atualização: 	06/07/2021	
Autoria: 	ARAUJO, H. J. B. de; MAGALHAES, W. L. E.; OLIVEIRA, L. C. de.	
Afiliação: 	HENRIQUE JOSE BORGES DE ARAUJO, CPAF-AC; WASHINGTON LUIZ ESTEVES MAGALHAES, CNPF; LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA, CPAF-AC.	
Título: 	Durabilidade de madeira de eucalipto citriodora (Corymbia citriodora (Hook.) K.D. Hill & L.A.S. Johnson) tratada com CCA em ambiente amazônico.	
Ano de publicação: 	2012	
Fonte/Imprenta: 	Acta Amazonica, Manaus, v. 42, n. 1, p. 49-58, mar. 2012.	
ISSN: 	0044-5967	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A intensa exploração econômica tem causado diminuição do estoque original das espécies madeireiras amazônicas, incluindo aquelas de alta durabilidade natural destinadas a usos em contato com o solo. A escassez dessas madeiras resulta na elevação do preço, inviabilizando economicamente seu uso, sendo uma alternativa a substituição por espécies plantadas de rápido crescimento tratadas com preservativos. Outra vantagem, além da econômica, de utilizar espécies plantadas em substituição às tradicionais é ambiental, pois reduzirá a pressão exploratória sobre aquelas. Este estudo teve por objetivo avaliar o grau de degradação biológica de madeira de eucalipto citriodora (Corymbia citriodora (Hook.) K.D. Hill & L.A.S. Johnson) tratado por processo a vácuo e pressão com arseniato de cobre cromatado (CCA) e exposta em ensaio de campo em Rio Branco-AC. O ensaio foi implantado em maio de 2005 com estacas tratadas ou não com CCA. As variáveis avaliadas foram: 1) degradação por fungos, 2) degradação por cupins, e 3) região ou parte da peça afetada. A partir da terceira avaliação (47 meses de ensaio), 100% dos corpos de prova não tratados foram classificados com o grau de degradação máximo e, ao contrário, 100% dos tratados com CCA, decorridos 60 meses de ensaio, foram classificados com o grau mínimo. As partes não tratadas com maior e menor grau de degradação foram, respectivamente, o topo inferior e a parte aérea acima de 10 cm do solo. A degradação provocada por fungos foi levemente inferior à dos cupins. O ensaio aponta para a viabilidade técnica do uso de madeira tratada de eucalipto em substituição às espécies tradicionais da Amazônia.	
Palavras-Chave: 	Acre; Amazon timber species; Amazonia Occidental; Amazônia Ocidental; Arseniato de cobre cromado; Arseniato de cobre cromatado (CCA); Conservación de la madera; Embrapa Acre; Espécies madeireiras amazônicas; Madera tropical; Manejo de enfermidades y plagas; Preservação de madeira; Procesamiento al vacío; Processo a vácuo e pressão; Rio Branco (AC); Termites; Tratamiento a alta presión; Tratamiento químico; Vacuum and pressure process; Western Amazon.	
Thesagro: 	Campo Experimental; Composto químico; Cupim da madeira; Essência florestal; Eucalipto; Eucalyptus citriodora; Fungo; Infestação; Isoptera; Preservação da madeira; Profilaxia; Substância conservadora da madeira.	
Thesaurus Nal: 	Chemical treatment; Chromated copper arsenate; Corymbia citriodora; Disease and pest management; Fungi; High pressure treatment; Tropical wood; Vacuum processing; wood preservation.	
Categoria do assunto: 	--
K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/77709/1/Durabilidade-da-madeira-de-eucalipto.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/50253/1/a06v42n1.pdf	
Registro original: 	Embrapa Acre (CPAF-AC)	
Exemplares: 	CNPF - (49313-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS
CPAF-AC - (24646-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS